Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Valokuvan kuvaustilan asettaminen > 3D-valokuva

## 3D-valokuva

3D-kuvan ottaminen. 3D-toimintoja käyttäen tallennetut kuvat voidaan toistaa stereoskooppisesti 3D-televisiossa.

1. Aseta tilapyörä asentoon (3D-kuvaus).

1. Valitse (3D-valokuva) ohjauspainikkeella.

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

3D-kuvausvihjeitä
[3D-valokuva]-tilan lisäksi kamerassa on muitakin tiloja stereoskooppisten kuvien luomista varten, kuten [3D-pyyhkäisypanoraama] ja [Usean kulman pyyhkäisy].
Vihjeitä 3D-kuvien ottamiseen
Lähesty kohdetta, kun kohde ja tausta ovat kaukana toisistaan, kuten kuvassa.
3D-tehoste ei ehkä toimi oikein, jos kohtaus on liian hämärä, kohde liikkuu tai
kameraa siirrettiin AE/AF-lukon asettamisen jälkeen.
Jos kuva otetaan hämärässä, kohinaa voi esiintyä paljon.
Huomautuksia

- Käytettävissä olevat kuvakoot ovat [18M] ja [16:9(13M)].

- 3D-kuvat toistetaan tässä kamerassa tavallisina valokuvina.

- 3D-kuvat koostuvat JPEG-tiedostosta ja MPO-tiedostosta. Jos jompikumpi tiedosto poistetaan tietokoneesta, kamera ei välttämättä toimi oikein.

Liittyvä aihe
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös