Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Enregistrement de films > Zoom (Films)

## Zoom (Films)

Zoom disponible
Facteur de zoom
Vous pouvez agrandir les images avec le levier W/T (Zoom) lors de la prise de vue. La fonction de zoom optique de l’appareil peut agrandir les images jusqu’à 30×.
Le zoom optique vous permet d’agrandir une image sans détériorer sa qualité d’origine.
Vous pouvez régler le zoom à l’aide du levier W/T (zoom) ou de la bague manuelle.
Pour zoomer à l’aide du levier W/T (zoom)

1. Placez l’appareil en mode de prise de vue.

1. Faites glisser le levier W/T (Zoom).

Faites glisser le levier vers le côté T pour faire un zoom avant ou vers le côté W pour faire un zoom arrière.
Pour zoomer à l’aide de la bague manuelle

1. Placez le commutateur Zoom/Mise au point sur AF/ZOOM.

1. Tournez la bague manuelle.

Tournez la bague manuelle vers le côté T pour faire un zoom avant, vers le côté W pour faire un zoom arrière.

- Lorsque le facteur de zoom dépasse 30×, réglez le [Zoom numérique].

### Zoom disponible

Vous pouvez dépasser le zoom optique 30× pour faire un zoom avant. Pour zoomer au-delà du rapport de zoom optique, placez [Zoom numérique] sur [Act].

1. Zoom avec la qualité d’image d’origine

1. () [Zoom numérique] :

Qualité inférieure à celle de l’image d’origine [Détails]

| Opération | Réglages | Barre de zoom
A | Utilisation du zoom optique seulement | [Zoom numérique]: [Désact] |
D | Zooming jusqu’au rapport de zoom maximum | [Zoom numérique]: [Act] |

### Facteur de zoom

Les facteurs de zoom pris en charge sont différents selon les réglages ou la taille d’image. Le tableau ci-dessous résume les facteurs de zoom lorsque [Zoom numérique] est placé sur [Act].

Taille d’image | Opération
A : Zoom optique | D : Zoom avec facteur de zoom maximum
Mode Film | 30× | 120×

Remarques

- [Zoom Image Claire] n’est pas disponible pendant l’enregistrement de films.

- L’appareil zoome lentement pendant l’enregistrement de films.

Haut