Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Dépannage > Dépannage > Batterie et alimentation

## Batterie et alimentation

Impossible d’insérer la batterie dans l’appareil.

- Assurez-vous que le sens de la batterie est correct, et insérez-la jusqu’à ce que le levier d’éjection de la batterie soit verrouillé.

Impossible de mettre l’appareil sous tension.

- Après avoir inséré la batterie dans l’appareil, la mise sous tension de l’appareil peut prendre quelques instants.

- Assurez-vous que la batterie est correctement insérée.

- La batterie se décharge même si vous ne l’utilisez pas. Chargez la batterie avant de l’utiliser.

- Vérifiez que la batterie est une NP-FH50.

L’appareil est brusquement mis hors tension.

- Selon la température de l’appareil et de la batterie, il se peut que l’alimentation se coupe automatiquement afin de protéger l’appareil. Dans ce cas, un message s’affiche sur l’écran avant la coupure de l’alimentation.

- Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un certain temps alors qu’il est sous tension et que [Mode éco] est placé sur [Standard] ou [Max], l’appareil se met automatiquement hors tension pour éviter une décharge complète de la batterie. Rallumez l’appareil.

L’indicateur de charge restante de la batterie est incorrect.

- Cela se produit lorsque vous utilisez l’appareil dans un endroit extrêmement chaud ou froid.

- Un décalage s’est produit entre l’indicateur de charge restante de la batterie et la charge restante réelle de la batterie. Déchargez complètement la batterie, puis chargez-la pour rectifier l’indication. Il se peut que l’indicateur de charge restante ne soit pas correct dans certaines circonstances.

- La capacité de la batterie diminue avec le temps et par une utilisation répétée. Si la durée d’utilisation entre les charges diminue considérablement, il est probablement temps de remplacer la batterie par une neuve.

Le témoin d’alimentation/charge de l’appareil clignote pendant la charge de la batterie.

- Vérifiez que la batterie est une NP-FH50.

- Le témoin d’alimentation/charge de l’appareil clignote rarement lorsque vous utilisez une batterie qui n’a pas été utilisée pendant longtemps. Dans ce cas, retirez la batterie de l’appareil et réinsérez-la.

- Pour plus d’informations, voir « Batterie InfoLITHIUM » [Détails].

La batterie n’est pas chargée même si le témoin d’alimentation/charge s’éteint et que la charge est terminée.

- Cela se produit lorsque vous chargez la batterie dans un endroit extrêmement chaud ou froid. Chargez la batterie dans la plage de température de charge adéquate, entre 10 °C à 30 °C (50 °F à 86 °F).

Haut