Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode de prise de vue d’image fixe > Prise de vue à priorité ouverture

## Prise de vue à priorité ouverture

Vous pouvez régler manuellement la quantité de lumière qui passe par l’objectif.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Prise de vue à priorité ouverture).

1. Appuyez sur la mini-souris.

1. Tournez la mini-souris pour sélectionner l’ouverture (valeur F).

- Vous pouvez sélectionner une ouverture (valeur F) de F 2,8 à F 8,0. (Lorsque vous tournez le levier W/T (zoom) vers le côté T, l’ouverture (valeur F) minimum augmente.)

- La vitesse d’obturation est réglée automatiquement de 1/2000 à 8 secondes.

- Vous pouvez spécifier le réglage EV ou ISO avec la mini-souris.

1. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

Remarque

- Si l’exposition correcte n’est pas obtenue après avoir effectué les réglages, les indicateurs de valeur de réglage sur l’écran clignotent lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Vous pouvez effectuer la prise de vue dans cet état, mais nous vous recommandons de régler à nouveau les valeurs clignotant.

Priorité à l’ouverture
Plus l’ouverture (valeur F) est basse, plus l’orifice qui laisse passer la lumière est large. La profondeur de foyer diminue, et tout, sauf les sujets dans une étroite plage de distance seront flous. Ce réglage convient pour les portraits, etc.
Plus l’ouverture (valeur F) est élevée, plus l’orifice qui laisse passer la lumière est petit. A la fois les sujets relativement près et loin de l’objectif apparaîtront nets. Ce réglage convient pour les paysages, etc.
Rubrique associée
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut