Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode de prise de vue d’image fixe > Prise de vue à priorité vitesse d’obturation

## Prise de vue à priorité vitesse d’obturation

Vous pouvez prendre des images fixes après avoir réglé manuellement la vitesse d’obturation.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Prise de vue à priorité vitesse d’obturation).

1. Appuyez sur la mini-souris.

1. Tournez la mini-souris pour sélectionner la valeur de vitesse d’obturation.

- Vous pouvez sélectionner une vitesse d’obturation de 1/4000 à 30 secondes.

- Vous pouvez spécifier le réglage EV ou ISO avec la mini-souris.

1. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

Remarques

- Lorsque la vitesse d’obturation est rapide, la quantité de lumière du flash peut être insuffisante même si vous déclenchez le flash.

- Si l’exposition correcte n’est pas obtenue après avoir effectué les réglages, les indicateurs de valeur de réglage sur l’écran clignotent lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Vous pouvez effectuer la prise de vue dans cet état, mais nous vous recommandons de régler à nouveau les valeurs clignotant.

- Si la sensibilité ISO est placée sur 4000 ou plus, vous ne pouvez pas utiliser une vitesse d’obturation inférieure à 1/4 de seconde. Pour utiliser une vitesse d’obturation inférieure à 1/4 de seconde, placez la sensibilité ISO sur 3200 ou moins.

Plage de réglage de la vitesse d’obturation
×1,3 environ
×30 environ

- Une vitesse d’obturation d’une seconde ou plus est indiquée par [˝], 1˝ par exemple.

- Lorsque vous réglez une vitesse d’obturation plus lente, il est recommandé d’utiliser un trépied pour éviter les effets de vibration.

- Si vous sélectionnez des vitesses d’obturation lente, le traitement des données prend du temps.

- Lorsque la vitesse d’obturation devient inférieure à une certaine vitesse, la fonction d’obturation lente NR est automatiquement activée pour réduire le bruit d’image et apparaît sur l’écran.

Vitesse d’obturation
Lorsque vous réglez une vitesse d’obturation plus rapide, les sujets en mouvement, tels que des coureurs, des voitures ou de l’eau jaillissant, etc. paraissent arrêtés.
Lorsque vous réglez une vitesse d’obturation plus lente, les traces de sujets en mouvement, comme le courant d’un fleuve, etc. apparaissent. Vous pouvez prendre des images d’action dynamique plus naturelles.
Rubrique associée
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut