Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode de prise de vue d’image fixe > Prise de vue expo manuelle

## Prise de vue expo manuelle

Vous pouvez effectuer la prise de vue avec votre exposition préférée en réglant manuellement la vitesse d’obturation et la valeur d’ouverture.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Prise de vue expo manuelle).

1. Appuyez sur la mini-souris pour sélectionner la vitesse d’obturation, l’ouverture (valeur F) ou la sensibilité ISO.

- Chaque fois que vous appuyez sur la mini-souris, l’élément à régler change.

- Pour régler manuellement la mise au point, sélectionnez tout d’abord (AF spot flexible) ou (Mise au point manuelle), puis réglez la mise au point.

1. Sélectionnez la vitesse d’obturation et l’ouverture (valeur F) à l’aide de la mini-souris.

Mini-souris | Fonction
| Déplacement des éléments
| Réglages de la vitesse d’obturation, de l’ouverture (valeur F) ou de la sensibilité ISO

1. Appuyez sur le déclencheur pour prendre l’image.

Réglage de la vitesse d’obturation et de l’ouverture (valeur F)
La différence entre les réglages et l’exposition correcte jugée par l’appareil apparaît comme valeur EV sur l’écran.
A : Valeur de vitesse d’obturation
B : Valeur d’ouverture
C : EV

- 0EV est la valeur jugée comme la mieux appropriée par l’appareil.

- Lorsque la vitesse d’obturation est d’une seconde ou plus lente, elle est indiquée par [˝], [1˝] par exemple.

- Lorsque vous réglez une vitesse d’obturation plus lente, il est recommandé d’utiliser un trépied pour éviter les effets de vibration.

- Lorsque la vitesse d’obturation devient inférieure à une certaine vitesse, la fonction d’obturation lente NR est automatiquement activée pour réduire le bruit d’image et apparaît sur l’écran.

- Si vous sélectionnez des vitesses d’obturation lente, le traitement des données prend du temps.

Remarques

- [Auto] ne peut pas être sélectionné pour [ISO] en mode Prise de vue exposition manuelle.

- Si une exposition correcte n’est pas obtenue avec vos réglages, les indicateurs de valeur de réglage clignotent sur l’écran lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Vous pouvez effectuer la prise de vue dans ces conditions, mais il est recommandé de régler à nouveau l’exposition.

- Si la sensibilité ISO est placée sur 4000 ou plus, vous ne pouvez pas utiliser une vitesse d’obturation inférieure à 1/4 de seconde. Pour utiliser une vitesse d’obturation inférieure à 1/4 de seconde, placez la sensibilité ISO sur 3200 ou moins.

Rubrique associée
ISO
EV
Mise au point auto
Mise au point manuelle
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut