Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode de prise de vue d’image fixe > Flou de profondeur

## Flou de profondeur

Cette fonction vous permet de prendre une image avec un traitement d’image de sorte que l’arrière-plan et le sujet se détachent.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Sélection scène).

1. Sélectionnez (Flou de profondeur) de la touche de commande.

1. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

Conseils pour ajuster l’intensité du flou de profondeur

- Avant la prise de vue, sélectionnez MENU [Effet de flou] [Élevé], [Moyen] ou [Faible] pour modifier l’intensité de l’effet Flou de profondeur.

Conseils pour obtenir le flou de profondeur

#### Positions du sujet et de l’arrière-plan

Si vous prenez une image alors que le sujet et l’arrière-plan sont éloignés, comme représenté sur l’illustration, un flou de profondeur peut être obtenu. Effectuez la prise de vue depuis la distance de prise de vue recommandée indiquée sur l’écran.
Le sujet est suffisamment éloigné de l’arrière-plan
Le sujet et l’arrière-plan sont trop proches

#### Facteur de zoom et position du sujet

Pour prendre une fleur et un petit sujet en gros plan, tournez le levier W/T (Zoom) vers le côté W. Pour prendre des personnes, éloignez-vous un peu du sujet et tournez le levier W/T (Zoom) vers le côté T.

- Pour verrouiller plus facilement la mise au point sur le sujet, utilisez la fonction Mise au point continue de l’appareil. [Détails]

Remarques

- Pendant la prise de vue, maintenez l’appareil immobile pour réduire son tremblement.

- Si vous ne pouvez pas obtenir un effet de flou de profondeur efficace, essayez les opérations suivantes :

- Tournez le levier W/T (zoom) sur le côté T.

- Approchez du sujet jusqu’à ce que vous soyez dans la distance de prise de vue recommandée.

- Séparez le sujet et l’arrière-plan.

- Effectuez la prise de vue après la mise au point sur le sujet.

Rubrique associée
Effet de flou
Mise au point continue
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut