Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Prise de vue d’images fixes > Zoom (Images fixes)

## Zoom (Images fixes)

Zoom disponible
Facteur de zoom
Vous pouvez agrandir les images avec le levier W/T (Zoom) lors de la prise de vue. La fonction de zoom optique de l’appareil peut agrandir les images jusqu’à 30×.
Le zoom optique vous permet d’agrandir une image sans détériorer sa qualité d’origine.
Vous pouvez régler le zoom à l’aide du levier W/T (zoom) ou de la bague manuelle.
Pour zoomer à l’aide du levier W/T (zoom)

1. Placez l’appareil en mode de prise de vue.

1. Faites glisser le levier W/T (Zoom).

Faites glisser le levier vers le côté T pour faire un zoom avant, ou vers le côté W pour faire un zoom arrière.
Pour zoomer à l’aide de la bague manuelle

1. Placez le commutateur Zoom/Mise au point sur AF/ZOOM.

1. Tournez la bague manuelle.

Tournez la bague manuelle vers le côté T pour faire un zoom avant, vers le côté W pour faire un zoom arrière.
Remarque

- Le zoom est verrouillé au côté W pour la prise de vue dans les situations suivantes :

- En [i-Panorama par balayage]

- En [Panorama 3D par balayage]

- En [Balayage angles multiples]

### Zoom disponible

Vous pouvez combiner certains réglages de zoom pour faire un zoom avant avec un fort agrandissement. L’icône sur l’écran change conformément au zoom que vous utilisez.

1. Zoom avec la qualité d’image d’origine

(Vous pouvez prendre des images fixes sans détériorer la qualité d’image d’origine même si le facteur de zoom optique dépasse l’agrandissement 30×.)

1. () [Zoom Image Claire] :

Zoom avec une qualité proche de celle de l’image d’origine [Détails]

1. () [Zoom numérique] :

Qualité inférieure à celle de l’image d’origine [Détails]

| Opération | Réglages | Barre de zoom
A | Utilisation du zoom optique seulement | Taille d’image fixe : [18M] [Zoom Image Claire]: [Désact] [Zoom numérique]: [Désact] |
B | Zooming sur images sans détérioration | Taille d’image fixe : autre que [18M] [Zoom Image Claire]: [Désact] [Zoom numérique]: [Désact] |
C | Prise de vue d’images claires à l’aide de [Zoom Image Claire] (qualité proche de celle de l’image d’origine) | [Zoom Image Claire]: [Act] [Zoom numérique]: [Désact] |
D | Zooming jusqu’au rapport de zoom maximum | [Zoom Image Claire]: [Act] [Zoom numérique]: [Act] Il se peut que [Zoom Image Claire] ne soit pas disponible pour certains réglages. [Détails] | Lorsque [Zoom Image Claire] n’est pas disponible

### Facteur de zoom

Les facteurs de zoom pris en charge sont différents selon les réglages ou la taille d’image. Le tableau ci-dessous résume les facteurs de zoom lorsque [Zoom Image Claire] et [Zoom numérique] sont placés sur [Act].

Taille d’image | Opération | D : Zoom avec facteur de zoom maximum*1
A : Zoom optique | B : Zoom par plage sans détérioration (y compris le zoom optique 30×) | C : Zoom avec [Zoom Image Claire] [Act]
18M | 30× | 30× | 60× | 120×
10M | 30× | 40× | 80× | 161×
5M | 30× | 56× | 113× | 226×
VGA | 30× | 229× | 459× | 459×*2
16:9(13M) | 30× | 30× | 60× | 120×
16:9(2M) | 30× | 76× | 153× | 306×

*1 Le facteur de zoom maximum est l’agrandissement de zoom total qui peut être atteint lorsque le facteur de zoom sans détérioration (y compris le zoom optique 30×), [Zoom Image Claire] et [Zoom numérique] sont utilisés en combinaison. Le facteur de zoom maximum varie selon les réglages. Le facteur de zoom maximum pour le réglage par défaut est le même que lorsque [Zoom Image Claire] est [Act]. [Détails]
*2 Lorsque [Taille image fixe] est placé sur [VGA], le [Zoom numérique] est limité ; le facteur de zoom maximum est 459×.
Remarques

- Le réglage par défaut pour [Zoom Image Claire] est [Act].

- Le réglage par défaut pour [Zoom numérique] est [Désact]. Placez [Zoom numérique] sur [Act] pour agrandir des images, même avec une détérioration. [Détails]

- Le réglage par défaut pour [Taille image fixe] est [18M]. Pour changer le facteur de zoom, changez [Taille image fixe]. [Détails]

- Les fonctions de zoom autres que le zoom optique ne sont pas disponibles lors de la prise de vue dans les situations suivantes :

- En [i-Panorama par balayage]

- En [Effet de photo]

- En [Flou de profondeur]

- Lorsque la fonction Détection de sourire est activée.

- Lorsque [Retardateur] est placé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes].

- Lorsque le mode (Correct. contre-jour HDR) ou (Prise de vue avancée sport) est sélectionné en mode Sélection scène.

- La fonction Détection de visage n’est pas opérante lorsque vous utilisez un zoom autre que le zoom optique.

Haut