Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > EV

## EV

Vous pouvez régler manuellement l’exposition par pas de 1/3 EV dans la plage de –2,0 EV à +2,0 EV.

1. Appuyez sur la mini-souris pour sélectionner le réglage EV.

1. Tournez la mini-souris pour sélectionner le réglage EV souhaité.

Réglage de l’exposition pour obtenir de meilleures images
A : Surexposition (trop de lumière)
B : Exposition correcte
C : Sous-exposition (trop peu de lumière)

- Lorsque l’image prise est surexposée, réglez [EV] vers le côté moins.

- Lorsque l’image prise est sous-exposée, réglez [EV] vers le côté plus.

Remarque

- Si vous prenez un sujet dans des conditions extrêmement lumineuses ou sombres, ou lorsque vous utilisez le flash, il se peut que la correction d’exposition soit inefficace.

Rubrique associée
Utilisation de la mini-souris
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Haut