Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Taille image fixe(Dual Rec)

## Taille image fixe(Dual Rec)

Cette fonction permet de spécifier la taille d’image fixe prise pendant l’enregistrement d’un film.

1. MENU (Taille image fixe(Dual Rec)) la taille souhaitée

### Lorsque [Taille film] est placé sur une option autre que [VGA]

| 16:9(Niveau 13M) | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition et impression jusqu’au format A3+
| 16:9(3M) | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition

### Lorsque [Taille film] est placé sur [VGA]

| Niveau 10M | Pour impressions jusqu’au format A3 (11×17”)
| 2M | Pour impressions jusqu’au format 10×15 cm (4×6”) ou 13×18 cm (5×7”).

Rubrique associée
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut