Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Mise au point auto

## Mise au point auto

Utilisation d’AF spot flexible
Vous pouvez modifier la méthode de mise au point. Utilisez le menu lorsqu’il est difficile d’obtenir une mise au point appropriée en mode de mise au point automatique.
AF est l’abréviation d’« Auto Focus », une fonction qui ajuste automatiquement la mise au point.
Le cadre du télémètre AF sélectionné apparaît sur l’écran.

1. Placez le commutateur Zoom/Mise au point sur AF/ZOOM.

1. Appuyez sur la touche FOCUS.

1. Sélectionnez le mode souhaité de la touche de commande.

| (AF multi) | Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet dans toutes les plages du cadre de télémètre. Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course en mode de prise de vue d’image fixe, un cadre vert s’affiche autour de la zone qui est mise au point. Lorsque la fonction Détection de visage est active, AF fonctionne avec la priorité sur les visages.
| (AF centre) | Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet au centre du cadre de télémètre. En utilisant la fonction de verrouillage AF avec cette option, vous pouvez cadrer l’image comme vous le voulez.
| (AF spot flexible) | Vous permet de déplacer le cadre du télémètre AF au point souhaité sur l’écran LCD et de mettre au point sur un sujet extrêmement petit dans une zone étroite.

Remarques

- Lorsque vous utilisez les fonctions suivantes, le cadre du télémètre AF est désactivé et apparaît en ligne pointillée. Dans ce cas, l’appareil fonctionne pour mettre au point sur les sujets au centre de l’écran.

- Fonctions de zoom autres que le zoom optique

- Illuminateur d’assistance AF

- Lorsque le mode de mise au point se trouve sur une option autre que [AF multi], vous ne pouvez pas utiliser la fonction Détection de visage.

- Si la Mise au point continue est activée, l’appareil met au point avec la priorité sur le sujet à suivre.

### Utilisation d’AF spot flexible

Cette fonction est utile lorsque vous effectuez la prise de vue à l’aide d’un trépied et que le sujet n’est pas au centre du cadre.

1. Appuyez sur la touche de commande pour ajuster la position du cadre du télémètre AF (A) où vous voulez mettre au point, puis appuyez sur .

La couleur du cadre du télémètre passe de jaune à blanche.
Pour réinitialiser le paramètre, appuyez à nouveau sur au centre. Vous pouvez ajuster la position approximative à l’aide de la mini-souris.
Remarque

- Une fois que vous changez de méthode de mise au point, le cadre du télémètre AF que vous avez réglé est effacé.

Rubrique associée
Mise au point continue
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Haut