Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Snimanja videozapisa > Zum (Videozapisi)

## Zum (Videozapisi)

Dostupan zum
Skala uvećanja
Polugom W/T (zum) povećava slike tijekom snimanja. Funkcija optičkog zuma fotoaparata može povećati slike do 30 puta.
Optički zum vam omogućuje povećati sliku bez smanjenje njene izvorne kvalitete.
Zum možete podesiti pomoću poluge W/T (zum) na prstenu za ručno podešavanje.
Zumiranje pomoću poluge W/T (zum)

1. Podesite fotoaparat na mod snimanja.

1. Pogurajte polugu W/T (zum).

Pogurajte polugu u stranu T za povećavanje ili u stranu W za smanjenje.
Zumiranje pomoću prstena za ručno podešavanje

1. Prekidač za zum/izoštravanje podesite na AF/ZOOM.

1. Okrenite prsten za ručno podešavanje.

Prsten za ručno podešavanje pomaknite na stranu T za povećanje, na stranu W za smanjenje.

- Kad skala uvećanja premaši 30×, postavite [Digitalni zum].

### Dostupan zum

Za povećavanje možete premašiti optički zum 30×. Za zumiranje mimo raspona optičkog zuma postavite [Digitalni zum] na [Uključeno].

1. Zum s izvornom kvalitetom slike

1. () [Digitalni zum]:

Manje od izvorne kvalitete slike [Pojedinosti]

| Rad | Postavke | Traka zuma
A | Korištenje samo optičkog zuma | [Digitalni zum]: [Isključeno] |
D | Zumiranje do maksimalnog raspona zuma | [Digitalni zum]: [Uključeno] |

### Skala uvećanja

Podržani rasponi zuma razlikuju se ovisno o postavkama ili veličini slike. Donja tablica daje sažetak raspona zuma kad se [Digitalni zum] postavi na [Uključeno].

Veličina slike | Rad
A: Optički zum | D: Zum s maksimalnom skalom uvećanja
Snimanje videozapisa | 30× | 120×

Napomene

- [Zum za jasnu sliku] nije dostupan tijekom snimanja videozapisa.

- Fotoaparat polako zumira tijekom snimanja videozapisa.

Natrag na vrh