Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Korištenje funkcija snimanja > EV

## EV

Ekspozicija se može podesiti ručno u koracima od 1/3 EV u intervalu od –2,0 EV do +2,0 EV.

1. Pritisnite kotačić kako biste odabrali EV postavku.

1. Okrenite kotačić kako biste odabrali željenu EV postavku.

Podešavanje ekspozicije za bolji izgled slika
A: Preeksponiranost (prevelika količina svjetlosti)
B: Ispravna ekspozicija
C: Podeksponiranost (premala količina svjetlosti)

- Kad je snimljena slika preeksponirana, podesite [EV] prema minus strani.

- Kad je snimljena slika podeksponirana, podesite [EV] prema plus strani.

Napomena

- Kod snimanja u pretjerano svijetlim ili tamnim uvjetima, ili kod uporabe bljeskalice, podešavanje ekspozicije možda neće imati učinka.

Povezana tema
Korištenje kotačića
Funkcije koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh