Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Postavljanje načina snimanja fotografija > Snim. s ruč. određ. ekspozicije

## Snim. s ruč. određ. ekspozicije

Možete snimati pri svojoj omiljenoj ekspoziciji, ako ručno postavite vrijeme ekspozicije i otvor blende.

1. Namjestite birač moda na (Snim. s ruč. određ. ekspozicije).

1. Pritisnite kotačić kako biste odabrali vrijeme ekspozicije, otvor blende (F vrijednost) ili ISO brzinu.

- Svaki put kad pritisnete kotačić, promijenit će se stavka koju podešavate.

- Kako biste ručno podesili izoštravanje, prvo odaberite (Fleksibilni Spot AF) ili (Ručno izoštravanje), pa podesite izoštravanje.

1. Kotačićem odaberite vrijeme ekspozicije i otvor blende (F vrijednost).

Kotačić | Značajka
| Stavke u pokretu
| Postavke vremena ekspozicije, otvora blende (F vrijednost) ili ISO brzine

1. Pritisnite okidač kako biste snimili sliku.

Postavljanje vremena ekspozicije i otvora blende (F vrijednost)
Razlika između postavki i točne ekspozicije koju izmjeri fotoaparat na zaslonu se prikazuje kao EV vrijednost.
A: Vrijednost vremena ekspozicije
B: Otvor zaslona
C: EV

- 0EV je vrijednost koja se procjenjuje kao najprikladnija za fotoaparat.

- Kad je vrijeme ekspozicije jedna sekunda ili više, onda se ono označava s [˝], primjerice, [1˝].

- Kad je vrijeme ekspozicije dulje, preporuča se korištenje stativa kako bi se spriječili efekti vibracije.

- Kad je vrijeme ekspozicije dulje od određenog vremena, aktivira se funkcija smanjenja šuma kod dugog vremena ekspozicije kako bi se smanjio šum slike, a na zaslonu se prikazuje .

- Ako odaberete duga vremena ekspozicije, potrebno je više vremena za obradu podataka.

Napomene

- [Autom.] se ne može odabrati za [ISO] u načinu Snimanje s ručnim određivanjem ekspozicije.

- Ako se vašim postavkama ne dobije odgovarajuća ekspozicija, indikatori za postavljanje vrijednost na zaslonu će treperiti kad se okidač pritisne dopola. Možete snimati u ovim uvjetima, ali se preporuča ponovno podešavanje ekspozicije.

- Ako se ISO osjetljivost podesi na 4000 ili više, ne možete koristiti vrijeme ekspozicije dulje od 1/4 sekunde. Kako biste koristili vrijeme ekspozicije dulje od 1/4 sekunde, ISO osjetljivost podesite na 3200 ili manje.

Povezana tema
ISO
EV
Autom. izoštravanje
Ručno izoštravanje
Funkcije koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh