Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Prije korištenja > Nazivi dijelova i popis ikona prikazanih na zaslonu > Pregled ikona koje se pojavljuju na zaslonu

## Pregled ikona koje se pojavljuju na zaslonu

Popis ikona načina snimanja
Popis ikona načina gledanja
Ikone koje su prikazane na zaslonu pokazuju status fotoaparata.
Zaslonski prikaz možete promijeniti pomoću (Postavljanje prikaza) na kontrolnoj tipki.

### Popis ikona načina snimanja

Prikaz | Značenje
| Preostali kapacitet baterije
| Kapacitet baterije nizak
| Veličina slike/panoramske slike/kakvoća
9 | Broj slika koje se mogu snimiti (Dual Rec)
| Eko način rada
| Način pozivanja memorije
| Odabir scene
| Način snimanja
| Ikona funkcije prepoznavanja scene
| Balans bijelog
| Pomak bijele boje
| Efekt slike
| Indikator vibracija
| Mod mjerenja
| Smanjenje zatvaranj. očiju
| Prepoznavanje scene
| Ikona preklapanja
| Interval brzog snimanja
| Snimanje sa skupom ekspozicije
| Postavke skupa ekspozicije
| Način boja
| Zasićenost boja
| Kontrast
| Oštrina
| ND Filtar (interni ND filtar)
| Smanjenje šuma
| Indikator osjetljivosti detekcije osmjeha
1.4 | Omjer uvećanja zuma

Prikaz | Značenje
| Praćenje fokusa
| Indikator blokade AE/AF
ISO400 | ISO vrijednost
| Smanjenje šuma kod dugog vremena ekspozicije
125 | Vrijeme ekspozicije
F3.5 | Otvor zaslona
| ND filtar
| Smanjenje šuma vjetra
+2.0EV | Vrijednost ekspozicije
| Indikator blokade AE
| Indikator okvira AF tražila
| Ručno izoštravanje
| Traka Izoštravanja

Prikaz | Značenje
| Mapa za snimanje
96 | Broj slika koje se još mogu snimiti
| Pisanje u međuspremnik
SNIMANJE | Uvoz fotografija
100Min | Preostalo vrijeme snimanja
| Mediji za snimanje (memorijska kartica, interna memorija)
| Prikaz Eye-Fi moda
| Indikator upozorenja koji se odnosi na snimanje fotografija
| GPS Log REC (samo DSC-HX200V)
| Smjer (samo DSC-HX200V)
| Status GPS triangulacije (samo DSC-HX200V)
| Mod bljeskalice
| Razina bljeskalice
C:32:00 | Samodijagnostička funkcija
| AF osvjetljivač
| Smanjenje učinka crvenih očiju
| Efekt defokusir.
| Punjenje bljeskalice

Prikaz | Značenje
| Prekidač EVF/LCD
| Način rada u zrakoplovu (samo DSC-HX200V)
| Samookidač
| Detekcija lica
| Odredište (samo DSC-HX200)
| Efekt nježn. tena
| Micref razina (referentna razina mikrofona)
| Datoteka baze podataka je popunjena/Pogreška baze podataka
| Upozorenje o pregrijanosti
| Datum pisanja
| Okvir AF tražila
| Končanica za mjerenje ekspozicije u točki
| Histogram
SNIMANJE Na čekanj. | Snimanje videozapisa/Na čekanju
0:12 | Vrijeme snimanja (min:sek)
| Razina

### Popis ikona načina gledanja

Prikaz | Značenje
| Preostali kapacitet baterije
| Kapacitet baterije nizak
| Veličina slike/panoramske slike/kakvoća
| Način prikaza
| Eko način rada
| TransferJet postavke
| 3D slike
| Brzo snimljene slike
| Glavna slika u skupini brzo snimljenih slika
| Zaštita
| Nalog za ispis (DPOF)
| Reprodukcijski zum

Prikaz | Značenje
101-0012 | Broj mape-datoteke
2012-1-1 9:30 AM | Datum/vrijeme snimanja reproducirane slike

Prikaz | Značenje
| Mapa za reprodukciju
12/12 | Broj slike/Broj slika snimljenih u odabranom rasponu datuma, mapi
| Mediji za reprodukciju (memorijska kartica, interna memorija)
| Prikaz Eye-Fi moda
| Mod bljeskalice
| Mod mjerenja
| Balans bijelog
C:32:00 | Samodijagnostička funkcija
ISO400 | ISO vrijednost

Prikaz | Značenje
500 | Vrijeme ekspozicije
+2.0EV | Vrijednost ekspozicije
| ND filtar
F3.5 | Otvor zaslona
| Datoteka baze podataka je popunjena/Pogreška baze podataka
| Upozorenje o pregrijanosti
| Reprodukcija
| Promjenjiva brzina reprodukcije
| Reprodukcijska traka
00:00:12 | Brojač
| Prekidač EVF/LCD
| Smjer
| Način rada u zrakoplovu (samo DSC-HX200V)
| GPS podaci
35˚37´32˝N 139˚44´31˝E | Zemljopisna širina i dužina
| Histogram
| Glasnoća

Natrag na vrh