Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Fényképezőfunkciók használata > EV

## EV

Az expozíciót manuálisan 1/3 EV lépésekben állíthatja be –2,0 EV és +2,0 EV között.

1. A Jog Dial tárcsa megnyomásával válassza ki az EV beállítást.

1. A Jog Dial tárcsa forgatásával válassza ki a kívánt EV beállítást.

Az expozíció beállítása a még szebb képekért
A: Túlexponálás (túl sok fény)
B: Helyes exponálás
C: Alulexponálás (túl kevés fény)

- Ha az elkészített kép túlexponált, az [EV] sávon vigye a csúszkát a mínusz oldal felé.

- Ha az elkészített kép alulexponált, az [EV] sávon vigye a csúszkát a plusz oldal felé.

Megjegyzés

- Ha a fényképezett tárgy különösen világos vagy sötét helyen van, illetve vakut használ, előfordulhat, hogy az expozíció-korrekció nem hatékony.

Kapcsolódó témakörök
A Jog Dial tárcsa használata
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók
Vissza a tetejére