Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Fényképezőfunkciók használata > Folyamatos Felvétel/Önkioldó

## Folyamatos Felvétel/Önkioldó

Automatikus fényképezés az önarckép önkioldóval
Fényképezés üzemmódként Egy (egyetlen kép), Folyamatos Felvétel vagy Expozíció-eltolás választható.

1. Nyomja meg a / (Folyamatos Felvétel/Önkioldó) gombot a vezérlőgombon.

1. Válassza ki a kívánt üzemmódot a vezérlőgombbal.

| (Egyszeri Felvétel) | A fényképezőgép egyetlen képet készít az önkioldó használata nélkül.
| (Folyamatos Felvétel) | A fényképezőgép akár 10 képet is készít sorozatban egymás után, ha lenyomva tartja az exponálógombot.
| (Expozíció-eltolás) | A fényképezőgép egy 3 képből álló sorozatot készít, mindegyik képre más beállításokat alkalmazva.
| (10 mp) | Beállítja az önkioldót 10 másodperces késleltetésre. Az exponálógomb megnyomásakor az önkioldó jelző villogni kezd, és csipogás hallható, míg a felvétel el nem készül. A visszavonáshoz nyomja meg ismét a gombot.
| (2 mp) | Beállítja az önkioldót 2 másodperces késleltetésre.
| (Önarckép - Egy ember) | Az önkioldót Önarckép-önkioldó módba állítja. Amikor a fényképezőgép érzékeli a megadott számú arcot, sípolás hallható, majd 2 másodperc múlva a zár kiold.
| (Önarckép - Két ember)
| (Önkioldó: Folyamatos Felvétel) | A fényképezőgép az exponálógomb megnyomása után 10 másodperccel 10 képet készít sorozatban egymás után.
| (Önkioldó (Expozíció-eltolás)) | A fényképezőgép az exponálógomb megnyomása után 10 másodperccel expozíció-eltolással készít képet.

Tippek az elmosódottság megelőzésére
Ha a karja vagy a teste megmozdul a fényképezőgép tartása és az exponálógomb megnyomása közben, akkor a fényképezőgép remegni fog.
A fényképezőgép beremegése gyakran előfordul olyan gyenge fény vagy kis zársebesség mellett, ami például az (Éjszakai Portré) vagy (Éjszakai Jelenet) üzemmódban jelentkezik.
A fényképezőgép remegésének csökkentése érdekében fényképezzen 2 másodperces késleltetésű időzítővel, és az exponálógomb megnyomása után szorítsa magához a karját.
Megjegyzések

- A [Vaku] beállítása [Ki] folyamatos vagy expozíció-eltolás fényképezési üzemmódban.

- Ha [Folyamatos Felvétel] lett kiválasztva, a [Fókusz], a [Fehéregyensúly] és az [EV] az első képhez lesz beállítva, és a többi képhez is ezeket a beállításokat használja a készülék.

- Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, illetve a belső memória vagy a memóriakártya megtelt, a sorozatfényképezés leáll.

- A [VGA] képméretet állítja be, amikor a készülék a belső memóriába vesz fel.

### Automatikus fényképezés az önarckép önkioldóval

Irányítsa a lencsét önmaga felé, hogy a megadott számú arc megjelenjen a képernyőn. A zár automatikusan kiold. A sípolás után ne mozgassa a fényképezőgépet.

- Az exponálógomb megnyomásával is lehet a művelet alatt felvételt készíteni.

Kapcsolódó témakörök
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók
Foly. Felv. felvételi időköz
Expozíció-eltolási beállítások
Vissza a tetejére