Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Használat előtt > Az alkatrészek nevei és a képernyőn megjelenített ikonok listája > A képernyőn megjelenített ikonok listája

## A képernyőn megjelenített ikonok listája

A fényképezési üzemmód ikonok listája
A Megtekintés üzemmód ikonok listája
Az ikonok azért vannak megjelenítve a képernyőn, hogy a fényképezőgép állapotát jelezzék.
A képernyő kijelzését megváltoztathatja a vezérlőgombról elérhető (Megjelenítés beállítása) beállítások használatával.

### A fényképezési üzemmód ikonok listája

Kijelző | Jelzés
| Hátralévő akkumulátor-töltöttség
| Figyelmeztetés alacsony akkumulátortöltöttségre
| Képméret/Panorámakép méret/Minőség
9 | Rögzíthető képek száma (Dual Rec)
| Öko mód
| Memória előhívása üzemmód
| Színhelyválasztás
| Fényképezési üzemmód
| Színhelyfelismerés ikon
| Fehéregyensúly
| Fehéregyensúly-váltás
| Kép effektus
| Rázkódásveszély
| Fénymérési üzemmód
| Csukott szem csökkentése
| Színhelyfelismerés
| Átfedés ikon
| Sorozatkép felvételi időköz
| Expozíció-eltolás
| Expozíció-eltolási beállítások
| Színbeállítás
| Színtelítődés
| Kontraszt
| Élesség
| ND szűrő (belső ND szűrő)
| Zajcsökkentés
| Mosolyérzékelés érzékenységének kijelzése
1.4 | Zoommérték kijelzése

Kijelző | Jelzés
| Követőfókusz
| AE/AF rögzítés
ISO400 | ISO-érzékenység
| NR lassú zársebesség
125 | Zársebesség
F3.5 | Rekesznyílás érték
| ND szűrő
| Szélzaj csökkentése
+2.0EV | Expozíciós érték
| AE rögzítés
| AF tartománykereső-keret kijelzés
| Kézi fókuszbeállítás
| Fókuszbeállítás sáv

Kijelző | Jelzés
| Felvételmappa
96 | Rögzíthető képek száma
| Írás az ideiglenes tárolóterületre
FELVÉTEL | Állóképek importálása
100P. | Lehetséges felvételi idő
| Felvételi adathordozó (memóriakártya, belső memória)
| Az Eye-Fi üzemmód jelzés
| Állóképfelvételre vonatkozó figyelmeztető jelzés
| GPS log FELVÉTEL (csak a DSC-HX200V esetében)
| Irány (csak a DSC-HX200V esetében)
| GPS helymeghatározási állapot (csak a DSC-HX200V esetében)
| Vaku üzemmód
| Vakuszint
C:32:00 | Öndiagnózis-kijelző
| AF segédfény
| Vörösszemjelenség csökkentése
| Defókuszálás effektus
| Vaku feltöltése

Kijelző | Jelzés
| EVF/LCD kapcsoló
| Repülési mód (csak a DSC-HX200V esetében)
| Időzítő
| Arcfelismerés
| Cél (csak a DSC-HX200 esetében)
| Sima bőr effekt
| Mikrofon erősség (a mikrofon referenciaszintje)
| Képkezelő fájl tele/Képkezelő fájl hiba
| Figyelmeztetés túlmelegedésre
| Dátum rögzítése
| AF tartománykereső-keret
| Pontszerű fénymérési célkereszt
| Hisztogram
FELVÉTEL Készlét | Mozgókép felvétele/Mozgókép készenlétbe helyezése
0:12 | Felvételi idő (p:mp)
| Szint

### A Megtekintés üzemmód ikonok listája

Kijelző | Jelzés
| Hátralévő akkumulátor-töltöttség
| Figyelmeztetés alacsony akkumulátortöltöttségre
| Képméret/Panorámakép méret/Minőség
| Megtekintés üzemmód
| Öko mód
| TransferJet beállítások
| 3D képek
| Sorozatképek
| Fő kép a sorozatkép csoportban
| Törlésvédelem
| Nyomtatás rendelése (DPOF)
| Lejátszási zoom

Kijelző | Jelzés
101-0012 | Mappa-fájlsorszám
2012-1-1 9:30 AM | A lejátszott kép felvételi dátuma/ideje

Kijelző | Jelzés
| Lejátszásmappa
12/12 | Kép sorszáma/Képek száma a kiválasztott dátumtartományban/mappában
| Lejátszási adathordozó (memóriakártya, belső memória)
| Az Eye-Fi üzemmód jelzés
| Vaku üzemmód
| Fénymérési üzemmód
| Fehéregyensúly
C:32:00 | Öndiagnózis-kijelző
ISO400 | ISO-érzékenység

Kijelző | Jelzés
500 | Zársebesség
+2.0EV | Expozíciós érték
| ND szűrő
F3.5 | Rekesznyílás érték
| Képkezelő fájl tele/Képkezelő fájl hiba
| Figyelmeztetés túlmelegedésre
| Lejátszás
| Változó sebességű lejátszás
| Lejátszási sáv
00:00:12 | Számláló
| EVF/LCD kapcsoló
| Irány
| Repülési mód (csak a DSC-HX200V esetében)
| GPS információk
35˚37´32˝N 139˚44´31˝E | Földrajzi szélesség és hosszúság kijelzése
| Hisztogram
| Hangerő

Vissza a tetejére