Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Fényképezőfunkciók használata > Manuális fókusz

## Manuális fókusz

A fókusz kézi beállításához a kézi beállítógyűrű használható.

1. Állítsa a Zoom/Fókusz kapcsolót MF állásba.

1. Fordítsa el a kézi beállítógyűrűt.

A: Fókuszálás a háttérre
B: Fókuszálás az előtérre

- Ha a fókusz beállításakor megnyomja a FOCUS gombot, a kijelző körülbelül 7-szeresre nagyít, hogy könnyebb legyen a fókuszállítás.

Megjegyzések

- Ha a fókusztávolság nagyon közelire van állítva, akkor a képen láthatóvá válhat a lencsén lévő por vagy az ujjlenyomatok. Tisztítsa meg a lencsét puha törlőkendővel vagy hasonlóval.

- A fókusztávolság a zoommérték kijelzése szerint korlátozott.

- A fókuszálási mód megváltoztatása esetén a készülék törli a Kézi fókuszbeállításhoz beállított távolságot.

- A Kézi fókuszbeállítás funkcióval beállított távolság közelítő érték. Ha az objektívet felfelé vagy lefelé irányítja, a hiba mértéke egyre nagyobb lesz.

- Ha olyan fényképezési üzemmódot vagy beállításokat használ, amelyek nem teszik lehetővé a kézi beállítógyűrűvel történő fókuszállítást, a fókusz üzemmód automatikusan (Több AF) értékre vált (akkor is, ha a Zoom/Fókusz kapcsoló beállítása MF), és az jelzés jelenik meg a képernyőn.

- A fókusz kézi beállításához a kézi beállítógyűrű nem használható a következő feltételek között:

- Ha az önkioldó beállítása [Önarckép - Egy ember] vagy [Önarckép - Két ember].

- Ha a Mosolyexponálás funkció beállítása [Be]

Kapcsolódó témakörök
Kézi fókuszellenőrzés
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU elemek
Vissza a tetejére