Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Az állókép-felvételi üzemmód beállítása > Rekesznyílás vezérelt felvétel

## Rekesznyílás vezérelt felvétel

A lencsén áthaladó fény mennyisége beállítható manuálisan.

1. Állítsa az üzemmódtárcsát (Rekesznyílás vezérelt felvétel) állásba.

1. Nyomja meg a Jog Dial tárcsát.

1. A Jog Dial tárcsa elforgatásával válassza ki a kívánt rekesznyílást (F értéket).

- A rekesznyílás (F érték) F 2,8 és F 8,0 között választható. (Ha a W/T (zoom) kart a T oldalra fordítja, a rekesznyílás (F érték) minimuma nő.)

- A zársebesség 1/2000-ről automatikusan átáll 8 másodpercre.

- A Jog Dial tárcsával megadhatja az EV vagy ISO beállítást.

1. Fényképezzen az exponálógombbal.

Megjegyzés

- Ha a beállítások megadása után sem megfelelő az expozíció, az exponálógomb félig történő lenyomásakor a képernyőn villognak a beállítási érték jelzések. Ilyen körülmények között lehet fényképezni, de ajánlott a vaku beállításainak ismételt megadása.

A zársebesség elsőbbségéről
Minél kisebb a rekesznyílás (F érték), annál nagyobb az a nyílás, amely fényt enged a lencsére. A fókuszmélység nő, és csak a nagyon közeli tárgyakra nem lehet fókuszálni. Ez megfelel például portrékhoz.
Minél nagyobb a rekeszérték (F érték), annál kisebb az a nyílás, amely fényt enged a lencsére. A lencséhez viszonylag közeli és a távoli tárgyak lesznek élesek. Ez megfelel például tájképekhez.
Kapcsolódó témakörök
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU elemek
Vissza a tetejére