Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Az állókép-felvételi üzemmód beállítása > Az üzemmódtárcsa funkcióinak listája

## Az üzemmódtárcsa funkcióinak listája

Állítsa az üzemmódtárcsát a kívánt funkciónak megfelelő állásba.

(Intelligens automatikus) | Lehetővé teszi a fényképezést automatikus beállításokkal.
(Kiváló automatikus) | Lehetővé teszi a fényképezést jobb minőségben, mint Intelligens automatikus üzemmódban.
(Automatikus program) | Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan beállított expozícióval (zársebesség és rekesznyílás (F érték)). Különféle beállításokat is kiválaszthat a menü segítségével.
(Zársebesség vezérelt felvétel) | Lehetővé teszi a fényképezést a zársebesség manuális beállítása után.
(Rekesznyílás vezérelt felvétel) | Lehetővé teszi a fényképezést a rekeszérték (F érték) manuális beállítása után.
(Kézi expozíciós felvétel) | Lehetővé teszi a fényképezést az expozíció manuális beállítása után (zársebesség és rekesznyílás (F érték)).
(Memória előhívása) | Lehetővé teszi a fényképezést az általában használt üzemmódokkal vagy korábban beállított értékek előhívásával.
(iPanorámapásztázás) | Lehetővé teszi panorámakép készítését képek összeillesztésével.
(Mozgókép ü. mód) | Lehetővé teszi a mozgóképfelvétel beállításának módosítását.
(3D fényképezés) | Lehetővé teszi 3D kép készítését képek összeillesztésével.
(Jelenet választás) | Lehetővé teszi a fényképezést a helyszíntől függő előzetes beállításokkal.

Kapcsolódó témakörök
Intelligens automatikus
Kiváló automatikus
Automatikus program
Zársebesség vezérelt felvétel
Rekesznyílás vezérelt felvétel
Kézi expozíciós felvétel
Memória előhívása
3D-s állókép
Jelenet választás
Intelligens panorámapásztázás
Mozgóképeket vesz fel
Vissza a tetejére