Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Az állókép-felvételi üzemmód beállítása > Automatikus program

## Automatikus program

Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan beállított expozícióval (zársebesség és rekesznyílás). Különféle beállításokat is kiválaszthat a menü segítségével.

1. Állítsa az üzemmódtárcsát (Automatikus program) állásba.

1. Fényképezzen az exponálógombbal.

### Programkorrekció

Módosíthatja a rekesznyílás (F érték) és a zársebesség kombinációját a rögzített expozíció megtartása mellett, ha a vaku beállítása [Ki].

1. Nyomja meg a Jog Dial tárcsát.

1. Fordítsa el a Jog Dial tárcsát.

A képernyőn a „” jelzés „” jelzésre változik, és a készülék programkorrekció fényképezési üzemmódra vált.

1. A Jog Dial tárcsa elfordításával válassza ki a rekesznyílás (F érték) és a zársebesség kombinációját.

A Jog Dial tárcsával megadhatja az EV vagy ISO beállítást.

1. Fényképezzen az exponálógombbal.

Ha törölni akarja a programkorrekciót, a Jog Dial tárcsa elfordításával jelenítse meg újra a „” jelzést.
Megjegyzések

- Ha az exponálógomb félig le van nyomva, a rekesznyílás és a zársebesség kombinációja nem korrigálható.

- A környezet fényerejének függvénye, hogy használható-e a programkorrekció funkció.

- Ha törölni akarja a beállítást, állítsa az üzemmódtárcsát „”-től eltérő értékre, vagy kapcsolja ki a készüléket.

- Ha változik a fényerősség, a rekesznyílás (F érték) és a zársebesség is módosul, megtartva ugyanazt a korrekciós értéket.

- Ha a vaku üzemmód beállítása módosul, a programkorrekció funkció törlődik.

Kapcsolódó témakörök
A Jog Dial tárcsa használata
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU elemek
Vissza a tetejére