Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Az állókép-felvételi üzemmód beállítása > Kézi expozíciós felvétel

## Kézi expozíciós felvétel

Lehet tetszőleges expozíciós beállításokat is használni, kézzel megadott zársebességgel és rekesznyílással.

1. Állítsa az üzemmódtárcsát (Kézi expozíciós felvétel) állásba.

1. Nyomja meg a Jog Dial tárcsát, és válassza ki a zársebességet, a rekesznyílást (F érték) vagy az ISO sebességet.

- A Jog Dial tárcsa minden megnyomására módosul a beállítandó elem.

- A fókusz kézi beállításához először válassza ki a (Rugalmas pontsz. AF) vagy a (Manuális fókusz) lehetőséget, majd állítsa be a fókuszt.

1. A Jog Dial tárcsával válassza ki a zársebességet és a rekesznyílást (F érték).

Jog Dial tárcsa | Funkció
| Elemek mozgatása
| A zársebesség, a rekesznyílás (F érték) vagy az ISO sebesség beállításai

1. A kép elkészítéséhez nyomja meg az exponálógombot.

A zársebesség és a rekesznyílás (F érték) beállítása
A beállítások és a fényképezőgép által meghatározott helyes expozíciós beállítások közötti különbség egy EV értékként jelenik meg a képernyőn.
A: Zársebesség érték
B: Rekesznyílás érték
C: EV

- A fényképezőgép által meghatározott legjobb expozíciós beállítást a 0EV érték jelzi.

- Ha a zársebesség egy másodperc vagy lassabb, a zársebesség értéke mögött [˝] látható, például [1˝].

- Ha a zársebességet alacsonyabbra állítja be, a remegés hatásainak megelőzésére állvány használata javasolt.

- Ha rossz fényviszonyok között a zársebesség egy bizonyos érték alá csökken, a képzaj csökkentése érdekében automatikusan bekapcsol az NR alacsony zársebesség funkció, és a képernyőn megjelenik az jelzés.

- Kis zársebesség esetén az adatok feldolgozása tovább tart.

Megjegyzések

- Kézi expozíciós felvétel üzemmódban [Auto] nem választható [ISO] esetében.

- Ha a felhasználó beállításaival nem megfelelő az expozíció, az exponáló gomb félig történő lenyomásakor a képernyőn villognak a beállítási érték jelzések. Ilyen körülmények között lehet fényképezni, de ajánlott az expozíció újbóli beállítása.

- Ha az ISO érzékenység beállítása 4000 vagy magasabb, akkor a zársebesség nem lehet kisebb 1/4 másodpercnél. Ha 1/4 másodpercnél kisebb zársebességet szeretne használni, állítsa az ISO érzékenységet 3200-ra vagy kisebbre.

Kapcsolódó témakörök
ISO
EV
Automatikus fókusz
Manuális fókusz
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU elemek
Vissza a tetejére