Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Fényképezőfunkciók használata > ISO

## ISO

Beállítja a fényérzékenységet, ha a fényképezőgép Kézi expozíciós felvétel vagy Automatikus program üzemmódban van, vagy a Színhelyválasztás beállított értéke [Mesterfokú sport fényképek].
Beállítja az érzékenységet a vezérlőgombbal Kézi expozíciós felvétel üzemmódban. Mozgókép üzemmódban az [ISO] rögzített beállítása [Auto]. A beállításokat nem lehet módosítani.

1. A Jog Dial tárcsa megnyomásával válassza ki az ISO-érzékenységet.

1. A Jog Dial tárcsa elforgatásával válassza ki a kívánt értéket.

| (Auto) | Automatikusan beállítja az ISO-érzékenységet.
| /////// | Amikor sötét helyen vagy mozgó tárgyat fényképez, az ISO-érzékenység növelésével (nagyobb szám választása) a kép elmosódottsága csökkenthető. [ISO4000]-nél magasabb ISO-beállítások érhetők el a tiszta kép technológia használatával és sorozatképek egymásra helyezésével.

A fenti táblázatban feltüntetett ISO szám reprezentatív érték.
A Jog Dial tárcsa elfordítása 1/3-os lépésekben növeli vagy csökkenti az ISO-érzékenységet, az alábbiak szerint:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO12800
Az ISO-érzékenység beállítása (ajánlott expozíciós index)
Az ISO-érzékenység sebességbesorolás olyan képrögzítő eszközök számára, melyekben fényt befogadó képérzékelő található. Még ha az expozíció azonos is, az ISO-érzékenységtől függően a képek különbözőek lehetnek.
Nagy ISO-érzékenység
Még sötét helyen fényképezve is világos képet eredményez, miközben a nagy zársebesség miatt csökken az elmosódottság.
A kép viszont egyre zajosabbá válik.
Kis ISO-érzékenység
Lágyabb képet rögzít.
Azonban ha nem elegendő mértékű az expozíció, a kép sötétté válhat.
Megjegyzések

- Ha a beállított ISO érzékenység [ISO4000] vagy magasabb, akkor több idő kell egy kép rögzítéséhez, mert a fényképezőgép több képet helyez egymásra. Ilyen beállításokkal a vaku nem működik.

- [Auto] nem választható, ha a fényképezőgép Kézi expozíciós felvétel üzemmódban van. Az alapértelmezett beállítás [ISO 100].

- Sorozatkép és expozíció-eltolás fényképezési üzemmódban csak [Auto], [ISO 100] – [ISO 800] értékek között választhat.

Kapcsolódó témakörök
A Jog Dial tárcsa használata
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU elemek
Vissza a tetejére