Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > Controllo delle messa a fuoco manuale

## Controllo delle messa a fuoco manuale

Nella messa a fuoco manuale, se si preme il tasto FOCUS, il display sarà ingrandito circa 7 volte ed è possibile confermare la messa a fuoco.

1. Impostare l’interruttore dello zoom/della messa a fuoco su MF.

1. Premere il tasto FOCUS per ingrandire l’immagine.

Ad ogni pressione del tasto FOCUS, la scala dello zoom cambia nel seguente modo:
Display intero Circa ×7 Display intero

1. Confermare e regolare la messa a fuoco.

1. Premere completamente il pulsante di scatto per riprendere l’immagine.

Il controllo della messa a fuoco manuale sarà rilasciato quando il pulsante di scatto viene premuto a metà.
Note

- La velocità dell’otturatore e i valori dell’esposizione non possono essere cambiati quando il controllo della messa a fuoco manuale è in corso. Proprio prima della ripresa, la luce è di nuovo misurata e l’esposizione è impostata.

- L’immagine si visualizza con la luminosità corretta indipendentemente dall’esposizione determinata. La compensazione dell’esposizione non è riflessa nell’immagine visualizzata, tuttavia è riflessa nell’immagine registrata.

- Mentre il display è ingrandito, è possibile riprendere le foto se si preme il pulsante di scatto, ma la fotocamera registrerà l’intera immagine visualizzata.

- Non è possibile usare le funzioni di Rilevamento visi e dell’Otturatore sorriso.

Torna all’inizio