Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo di ripresa dei fermi immagine > Ripresa con esposizione man.

## Ripresa con esposizione man.

È possibile riprendere con l’esposizione preferita impostando manualmente la velocità dell’otturatore e il valore di apertura.

1. Impostare la manopola del modo su (Ripresa con esposizione man.).

1. Premere la manopola jog per selezionare la velocità dell’otturatore, l’apertura (valore F) o la velocità ISO.

- Ad ogni pressione della manopola jog, la voce da impostare cambierà.

- Per impostare manualmente la messa a fuoco, prima selezionare (Punto fless. AF) o (Messa a fuoco manuale) e poi regolare la messa a fuoco.

1. Selezionare la velocità dell’otturatore e l’apertura (valore F) usando la manopola jog.

Manopola jog | Funzione
| Spostamento delle voci
| Impostazioni della velocità dell’otturatore, dell’apertura (valore F) o della velocità ISO

1. Premere il pulsante di scatto per riprendere l’immagine.

Impostazione della velocità dell’otturatore e dell’apertura (valore F).
La differenza tra le impostazioni e l’esposizione corretta giudicata dalla fotocamera appare come un valore EV sullo schermo.
A: Valore della velocità dell’otturatore
B: Valore dell’apertura
C: EV

- 0EV è il valore giudicato come il più adatto dalla fotocamera.

- Quando la velocità dell’otturatore è un secondo o inferiore, la velocità dell’otturatore è indicata da [˝], per esempio, [1˝].

- Quando si imposta la velocità dell’otturatore più lenta, si consiglia di usare un treppiede per impedire gli effetti della vibrazione.

- Quando la velocità dell’otturatore rallenta rispetto ad una certa velocità, la funzione dell’otturatore lento NR si attiva automaticamente per ridurre i disturbi dell’immagine e appare sullo schermo.

- Se si selezionano le velocità dell’otturatore lente, ci vuole del tempo per elaborare i dati.

Note

- [Autom.] non può essere selezionato per [ISO] nel modo di ripresa con esposizione manuale.

- Se non si ottiene l’esposizione appropriata con le proprie impostazioni, gli indicatori del valore di impostazione sullo schermo lampeggeranno quando si preme a metà il pulsante di scatto. È possibile riprendere in questa condizione, ma si consiglia di regolare di nuovo l’esposizione.

- Se la sensibilità ISO è impostata su 4000 o più, non è possibile usare una velocità dell’otturatore inferiore a 1/4 di secondo. Per usare una velocità dell’otturatore inferiore a 1/4 di secondo, impostare la sensibilità su 3200 o meno.

Argomento collegato
ISO
EV
Messa a fuoco automatica
Messa a fuoco manuale
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio