Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Si riprendono i filmati > Zoom (Filmati)

## Zoom (Filmati)

Zoom disponibile
Scala dello zoom
Ingrandisce le immagini con la leva W/T (zoom) quando si riprende. La funzione di zoom ottico della fotocamera può ingrandire le immagini fino a 30×.
Lo zoom ottico consente di ingrandire un’immagine senza peggiorare la sua qualità originale.
È possibile impostare lo zoom usando la leva W/T (zoom) o l’anello manuale.
Zumata usando la leva W/T (zoom)

1. Impostare la fotocamera sul modo di ripresa.

1. Far scorrere la leva W/T (zoom).

Far scorrere la leva sul lato T per zumare o sul lato W per zumare all’indietro.
Zumata usando l’anello manuale

1. Impostare l’interruttore dello zoom/della messa a fuoco su AF/ZOOM.

1. Girare l’anello manuale.

Girare l’anello manuale sul lato T per zumare, sul lato W per zumare all’indietro.

- Quando la scala dello zoom supera 30×, impostare lo [Zoom digitale].

### Zoom disponibile

È possibile superare lo zoom ottico 30× per zumare. Per zumare oltre il campo dello zoom ottico, impostare [Zoom digitale] su [Acceso].

1. Zoom con la qualità dell’immagine originale

1. () [Zoom digitale]:

Inferiore alla qualità dell’immagine originale [Dettagli]

| Operazione | Impostazioni | Barra dello zoom
A | Solo uso dello zoom ottico | [Zoom digitale]: [Spento] |
D | Zumata nel campo massimo dello zoom | [Zoom digitale]: [Acceso] |

### Scala dello zoom

Le scale dello zoom supportate sono diverse a seconda delle impostazioni o della dimensione dell’immagine. La seguente tabella riassume le scale dello zoom quando [Zoom digitale] è impostato su [Acceso].

Dimensione dell’immagine | Operazione
A: Lo zoom ottico | D: Zoom con la scala massima dello zoom
Modo filmato | 30× | 120×

Note

- [Zoom Immag.nitida] non è disponibile durante la registrazione dei filmati.

- La fotocamera esegue lentamente la zumata durante la registrazione dei filmati.

Torna all’inizio