Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > Messa a fuoco manuale

## Messa a fuoco manuale

È possibile usare l’anello manuale per impostare manualmente la messa a fuoco.

1. Impostare l’interruttore dello zoom/della messa a fuoco su MF.

1. Girare l’anello manuale.

A: Messa a fuoco dello sfondo
B: Messa a fuoco del primo piano

- Quando si imposta la messa a fuoco, se si preme il tasto FOCUS, il display sarà ingrandito di circa 7 volte per consentire la messa a fuoco più facile.

Note

- Se la distanza della messa a fuoco è impostata molto vicino, l’immagine potrebbe mostrare polvere o impronte digitali sull’obiettivo. Pulire l’obiettivo con un panno morbido, ecc.

- Il campo della distanza di messa a fuoco è limitato secondo la scala dello zoom.

- Quando si cambia il metodo di messa a fuoco, la distanza della messa a fuoco manuale che è stata impostata viene cancellata.

- Le informazioni sull’impostazione della distanza nella messa a fuoco manuale sono approssimative. Se si punta l’obiettivo in su o giù, l’errore aumenta.

- Quando si usano i modi di ripresa o le impostazioni che non consentono di impostare la messa a fuoco usando l’anello manuale, il modo di messa a fuoco cambierà automaticamente a (Multi AF), anche se l’interruttore dello zoom/della messa a fuoco è impostato su MF e appare sullo schermo.

- Non è possibile usare l’anello manuale per impostare la messa a fuoco nelle seguenti condizioni:

- Quando l’autoscatto è impostato su [Autoritratto una persona] o [Autoritratto due persone]

- Quando l’Otturatore sorriso è [Acceso]

Argomento collegato
Controllo delle messa a fuoco manuale
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio