Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > Ripresa continua/Autoscatto

## Ripresa continua/Autoscatto

Ripresa automatica con l’autoscatto per ritratto
È possibile selezionare Singola (immagine singola), Ripresa continua o Bracketing come il modo di ripresa.

1. Premere / (Ripresa continua/Autoscatto) sul tasto di controllo.

1. Selezionare il modo desiderato con il tasto di controllo.

| (Scatto Singolo) | La fotocamera riprende un’immagine singola senza usare l’autoscatto.
| (Scatto Multiplo) | La fotocamera riprende fino a 10 fotogrammi continui in una raffica quando si mantiene premuto il pulsante di scatto.
| (Bracketing) | La fotocamera riprende una serie di 3 immagini ciascuna con un’impostazione diversa.
| (10 sec) | Imposta l’autoscatto con un ritardo di 10 secondi. Quando si preme il pulsante di scatto, la spia dell’autoscatto lampeggia e un segnale acustico suona finché l’otturatore funziona. Per annullare, premere di nuovo .
| (2 sec) | Imposta l’autoscatto con un ritardo di 2 secondi.
| (Autoritratto una persona) | Imposta l’autoscatto sull’autoscatto per ritratto. Quando la fotocamera rileva il numero specificato di visi, un segnale acustico suona e l’otturatore funziona dopo 2 secondi.
| (Autoritratto due persone)
| (Autoscatto: Scatto multiplo) | La fotocamera riprende 10 fotogrammi continui 10 secondi dopo aver premuto il pulsante di scatto.
| (Autoscatto (Bracketing)) | La fotocamera avvia la ripresa bracketing 10 secondi dopo aver premuto il pulsante di scatto.

Suggerimenti per evitare la sfocatura
Se le mani o il corpo si muovono tenendo la fotocamera e premendo il pulsante di scatto, si verifica la “Vibrazione della fotocamera”.
La vibrazione della fotocamera si verifica frequentemente nelle condizioni di luce bassa o di velocità lenta dell’otturatore, come quelle presenti nel modo (Ritratto notturno) o (Scena notturna).
Per ridurre la vibrazione della fotocamera, impostare l’autoscatto con un ritardo di 2 secondi e puntare le braccia contro i fianchi dopo aver premuto il pulsante di scatto.
Note

- [Flash] è impostato su [Disattivato] nel modo di ripresa continua o bracketing.

- Quando [Scatto Multiplo] è selezionato, [Mes. fuoco], [Bil. bianco], e [EV] sono regolati per la prima immagine e queste impostazioni vengono anche usate per le altre immagini.

- Quando il livello della batteria è basso o quando la memoria interna o una scheda memoria è piena, la raffica si interrompe.

- La dimensione di immagine [VGA] sarà impostata durante la registrazione sulla memoria interna.

### Ripresa automatica con l’autoscatto per ritratto

Puntare l’obiettivo verso se stessi in modo che il numero selezionato di visi venga riflesso nello schermo. L’otturatore entra in funzione automaticamente. Non muovere la fotocamera dopo che il segnale acustico suona.

- È anche possibile riprendere un’immagine premendo il pulsante di scatto durante questa operazione.

Argomento collegato
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Intervallo di Ripresa continua
Impostazioni bracketing
Torna all’inizio