Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > ISO

## ISO

Regola la sensibilità luminosa quando la fotocamera è impostata su Ripresa con esposizione manuale, Programmazione automatica o [Ripresa avanzata sport] in Selezione scena.
Regola la sensibilità usando il tasto di controllo nel modo di ripresa con esposizione manuale. Nel Modo filmato, [ISO] è fissato su [Autom.]. Non è possibile cambiare le impostazioni.

1. Premere la manopola jog per selezionare la sensibilità ISO.

1. Girare la manopola jog per selezionare il valore desiderato.

| (Autom.) | Imposta automaticamente la sensibilità ISO.
| /////// | È possibile ridurre la sfocatura dell’immagine nei luoghi bui o con i soggetti in movimento aumentando la sensibilità ISO (selezionare un numero maggiore). Le impostazioni ISO superiori a [ISO4000] sono ottenute usando la tecnologia di immagine nitida e la ripresa a raffica con sovrapposizione.

Il numero ISO nella tabella sopra è il valore rappresentativo.
Girando la manopola jog si aumenta o si diminuisce la sensibilità ISO in incrementi di 1/3 nel seguente modo:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO12800
Regolazione della sensibilità ISO (Indice di esposizione consigliata)
La sensibilità ISO è un grado di velocità per il supporto di registrazione che incorpora un sensore delle immagini che riceve la luce. Anche quando l’esposizione è uguale, le immagini variano a seconda della sensibilità ISO.
Sensibilità ISO alta
Registra un’immagine luminosa anche in luoghi bui aumentando la velocità dell’otturatore per ridurre la sfocatura.
Tuttavia, l’immagine tende a diventare disturbata.
Sensibilità ISO bassa
Registra un’immagine più uniforme.
Tuttavia, quando l’esposizione è insufficiente, l’immagine potrebbe diventare più scura.
Note

- Quando la sensibilità ISO è [ISO4000] o superiore, ci vuole un po’ di tempo per registrare un’immagine perché la fotocamera sovrappone l’immagine. Il flash non funziona con queste impostazioni.

- Non è possibile selezionare [Autom.] quando la fotocamera è impostata su Ripr. con esposizione man. [ISO 100] è l’impostazione predefinita.

- È possibile selezionare solo da [Autom.], da [ISO 100] a [ISO 800] quando il modo di ripresa è impostato sul modo di ripresa a raffica o bracketing.

Argomento collegato
Uso della manopola jog
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio