Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo di ripresa dei fermi immagine > Elenco delle funzioni della manopola del modo

## Elenco delle funzioni della manopola del modo

Impostare la manopola del modo sulla funzione desiderata.

(Intelligente autom.) | Consente di riprendere i fermi immagine con le impostazioni regolate automaticamente.
(Autom. superiore) | Consente di riprendere i fermi immagine con qualità superiore rispetto al modo Intelligente autom.
(Programm. automatica) | Consente di riprendere con l’esposizione regolata automaticamente (sia la velocità dell’otturatore che il valore di apertura (valore F)). Inoltre è possibile selezionare varie impostazioni usando il menu.
(Ripresa con priorità della velocità dell’otturatore) | Consente di riprendere dopo aver regolato manualmente la velocità dell’otturatore.
(Ripresa con priorità dell’apertura) | Consente di riprendere dopo aver regolato manualmente il valore di apertura (valore F).
(Ripresa con esposizione man.) | Consente di riprendere dopo aver regolato manualmente l’esposizione (sia la velocità dell’otturatore che l’apertura (valore F)).
(Modo di richiamo memoria) | Consente di riprendere un’immagine dopo aver richiamato i modi usati comunemente o le impostazioni numeriche registrate prima.
(i-Panorama in movimento) | Consente di riprendere un’immagine panorama dopo aver composto le immagini.
(Modo filmato) | Consente di cambiare l’impostazione per la registrazione del filmato.
(Ripresa 3D) | Consente di riprendere un’immagine 3D dopo aver composto le immagini.
(Selezione scena) | Consente di riprendere con le impostazioni preselezionate secondo la scena.

Argomento collegato
Intelligente autom.
Autom. superiore
Programm. automatica
Ripresa con priorità della velocità dell’otturatore
Ripresa con priorità dell’apertura
Ripresa con esposizione man.
Modo di richiamo memoria
Fermo immagine 3D
Selezione scena
Panorama in movimento intelligente
Si riprendono i filmati
Torna all’inizio