Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo di ripresa dei fermi immagine > Ripresa con priorità dell’apertura

## Ripresa con priorità dell’apertura

È possibile regolare manualmente la quantità di luce che passa attraverso l’obiettivo.

1. Impostare la manopola del modo su (Ripresa con priorità dell’apertura).

1. Premere la manopola jog.

1. Girare la manopola jog per selezionare l’apertura (valore F).

- È possibile selezionare un’apertura (valore F) da F 2,8 a F 8,0. (Quando si gira la leva W/T (zoom) sul lato T, l’apertura minima (valore F) aumenterà.)

- La velocità dell’otturatore si regola automaticamente da 1/2000 a 8 secondi.

- È possibile impostare l’impostazione EV o ISO con la manopola jog.

1. Riprendere con il pulsante di scatto.

Nota

- Se non si ottiene l’esposizione corretta dopo aver eseguito le impostazioni, gli indicatori del valore di impostazione sullo schermo lampeggiano quando il pulsante di scatto viene premuto a metà. È possibile riprendere in questa condizione, ma si consiglia di regolare di nuovo i valori del flash.

Informazioni sulla priorità dell’apertura
Minore è l’apertura (valore F), più ampio è il foro che lascia passare la luce. La profondità di messa a fuoco diminuisce ed ogni cosa tranne gli oggetti entro un campo limitato di distanza sarà sfocata. Questo va bene per i ritratti, ecc.
Maggiore è l’apertura (valore F), più piccolo è il foro che lascia passare la luce. Entrambi gli oggetti abbastanza vicini e lontani dall’obiettivo appariranno nitidi. Questo va bene per i panorami, ecc.
Argomento collegato
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio