Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Visione > Visione dei filmati > Visione dei filmati

## Visione dei filmati

Visualizzazione del pannello di controllo
Cattura di un fermo immagine da un filmato

1. Premere il tasto (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.

1. Selezionare un filmato con il tasto di controllo.

1. Premere .

La riproduzione del filmato si avvia.

#### Schermata di visione del filmato

Selezionare l’immagine che si desidera visualizzare usando / sul tasto di controllo e premere .
Appare la barra di riproduzione ed è possibile controllare una posizione di riproduzione di un filmato.
Appare , , , , , o sulla schermata di visione del filmato.
L’icona visualizzata potrebbe variare a seconda della dimensione e della qualità dell’immagine.

Tasto di controllo | Azione durante la riproduzione
| Arresto
| Avanzamento rapido
| Riavvolgimento rapido
| Visualizza il pannello di controllo

Per visualizzare solo i filmati sulla schermata dell’indice
È possibile guardare solo le miniature di filmato sulla schermata dell’indice premendo MENU (Modo visione) (Visione cartella (MP4)) o (Visione AVCHD).
(Visione cartella (MP4)): Visualizza le miniature di filmato in formato MP4 sulla schermata dell’indice.
(Visione AVCHD): Visualizza le miniature di filmato in formato AVCHD sulla schermata dell’indice.

- Quando un file di filmato viene riprodotto fino al termine, la fotocamera inizia automaticamente a riprodurre il file di filmato successivo.

Nota

- Si potrebbe non essere in grado di riprodurre alcune immagini riprese usando altre fotocamere.

### Visualizzazione del pannello di controllo

Visualizzando il pannello di controllo, è possibile controllare la riproduzione al rallentatore del filmato e regolare il volume.

1. Premere sul tasto di controllo.

Appare il pannello di controllo.

1. Selezionare un tasto desiderato con / e premere .

Pannello di controllo | Azione
| Riproduzione
| Pausa
| Avanzamento rapido
| Riavvolgimento rapido
| Riproduzione al rallentatore
| Riproduzione con riavvolgimento lento
| Avanzamento di capitoli
| Riavvolgimento di capitoli
| Avanzamento dei fotogrammi
| Riavvolgimento di fotogrammi
| Cattura foto
| Impostazioni del volume
| Chiude il pannello di controllo

Nota

- I tasti sul pannello di controllo varieranno a seconda dello stato di riproduzione.

### Cattura di un fermo immagine da un filmato

1. Premere sul pannello di controllo durante la scena che si desidera catturare.

1. Selezionare usando / sul tasto di controllo, quindi premere .

- Quando il fermo immagine è stato registrato, la fotocamera farà una pausa.

- Un fermo immagine registrato nel formato di filmato [MP4 3M] sarà salvato come [VGA]. Altrimenti il fermo immagine sarà salvato come [16:9(2M)].

Argomento collegato
Modo visione
Torna all’inizio