Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > Messa a fuoco automatica

## Messa a fuoco automatica

Uso del punto flessibile AF
È possibile cambiare il metodo di messa a fuoco. Usare il menu quando è difficile ottenere la messa a fuoco appropriata nel modo di messa a fuoco automatica.
AF sta per “Messa a fuoco automatica”, una funzione che regola automaticamente la messa a fuoco.
Il quadro del telemetro AF selezionato appare sullo schermo.

1. Impostare l’interruttore dello zoom/della messa a fuoco su AF/ZOOM.

1. Premere il tasto FOCUS.

1. Selezionare il modo desiderato sul tasto di controllo.

| (Multi AF) | Mette a fuoco automaticamente un soggetto in tutti i campi della cornice del mirino. Quando si preme parzialmente il pulsante di scatto nel modo di ripresa dei fermi immagine, una cornice verde si visualizza intorno all’area che è a fuoco. Quando la funzione di Rilevamento visi è attiva, AF opera con priorità sui visi.
| (Centro AF) | Mette a fuoco automaticamente un soggetto al centro della cornice del mirino. Usando contemporaneamente la funzione di blocco AF, è possibile comporre l’immagine nel modo desiderato.
| (Punto fless. AF) | Consente di spostare il quadro del telemetro AF sul punto desiderato sullo schermo LCD e di mettere a fuoco un soggetto estremamente piccolo in un’area limitata.

Note

- Quando si usano le seguenti funzioni, il quadro del telemetro AF è disabilitato e appare con una linea tratteggiata. In questo caso, la fotocamera funziona per mettere a fuoco i soggetti in centro allo schermo.

- Funzioni dello zoom diverse dallo zoom ottico

- Illuminatore AF

- Quando il modo di messa a fuoco è impostato su un’opzione diversa da [Multi AF], non è possibile usare la funzione di Rilevamento visi.

- Se la messa a fuoco con inseguim. è attivata, la fotocamera mette a fuoco con priorità il soggetto da inseguire.

### Uso del punto flessibile AF

Ciò è utile quando si riprende usando un treppiede e il soggetto non è al centro del fotogramma.

1. Premere il tasto di controllo per regolare la posizione del quadro del telemetro AF (A) dove si desidera mettere a fuoco, quindi premere .

Il colore del quadro del telemetro cambia da giallo a bianco.
Per ripristinare l’impostazione, premere di nuovo al centro. È possibile regolare la posizione approssimativa usando la manopola jog.
Nota

- Quando si cambia il metodo di messa a fuoco, il quadro del telemetro AF che è stato impostato viene cancellato.

Argomento collegato
Messa a fuoco con inseguim.
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio