Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Vóór gebruik > Namen van de onderdelen en lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld > Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

## Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie
Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie
De pictogrammen worden op het scherm afgebeeld om de toestand van de camera aan te geven.
Hiermee kunt u de schermweergave veranderen met behulp van (Weergave-instelling) op de besturingsknop.

### Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie

Indicator | Betekenis
| Accu-restlading
| Waarschuwing voor zwakke accu
| Beeldformaat/Panorama-beeldformaat/Beeldkwaliteit
9 | Aantal opneembare beelden (Dual Rec)
| Eco-functie
| Geheugenoproepfunctie
| Scènekeuze
| Opnamefunctie
| Pictogram van scèneherkenning
| Witbalans
| Witbalansverschuiving
| Foto-effect
| Trillingswaarschuwing
| Lichtmeetfunctie
| Dichte-ogenvermindering
| Scèneherkenning
| Overlay-effect
| Burst-opname-interval
| Bracket-opname
| Bracket-instelling
| Kleurfunctie
| Kleurverzadiging
| Contrast
| Scherpte
| ND-filter (ingebouwd ND-filter)
| Ruisonderdrukking
| Lach-herkenningsgevoeligheidindicator
1.4 | Zoomvergroting

Indicator | Betekenis
| Scherpstellen-volgen
| AE/AF-vergrendelingsindicator
ISO400 | ISO-nummer
| NR lange-sluitertijd
125 | Sluitertijd
F3.5 | Diafragmawaarde
| ND-filter
| Windgeluidonderdrukking
+2.0EV | Belichtingswaarde
| AE-vergrendeling
| Indicator van AF-bereikzoekerframe
| Handmatige scherpstelling
| Scherpstellingsbalk

Indicator | Betekenis
| Opnamemap
96 | Aantal opneembare beelden
| Schrijven naar buffer
VASTLEGGEN | Stilstaande beelden importeren
100Min | Opneembare tijd
| Opnamemedia (geheugenkaart, intern geheugen)
| Eye-Fi-functie
| Waarschuwingsindicator voor stilstaand-beeldopname
| GPS-log REC (alleen DSC-HX200V)
| Richting (alleen DSC-HX200V)
| GPS-driehoeksmeting (alleen DSC-HX200V)
| Flitsfunctie
| Flitsniveau
C:32:00 | Zelfdiagnosefunctie
| AF-verlichting
| Vermindering van het rode-ogeneffect
| Onscherp-effect
| Opladen flitser

Indicator | Betekenis
| EVF/LCD-schakelaar
| Vliegtuigfunctie (alleen DSC-HX200V)
| Zelfontspanner
| Gezichtsherkenning
| Bestemming (alleen DSC-HX200)
| Zachte-huideffect
| Micref-niveau (microfoonreferentieniveau)
| Databasebestand is vol/Databasebestandsfout
| Oververhittingswaarschuwing
| Schrijven van datum
| AF-bereikzoekerframe
| Dradenkruis van de puntlichtmeetfunctie
| Histogram
OPNEMEN Standby | Standby/opnemen van bewegende beelden
0:12 | Opnametijd (min:sec)
| Niveau

### Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie

Indicator | Betekenis
| Accu-restlading
| Waarschuwing voor zwakke accu
| Beeldformaat/Panorama-beeldformaat/Beeldkwaliteit
| Weergavefunctie
| Eco-functie
| TransferJet-instellingen
| 3D-beelden
| Burst-beelden
| Hoofdbeeld van de burst-groep
| Beveiliging
| Afdrukmarkering (DPOF)
| Weergavezoom

Indicator | Betekenis
101-0012 | Map-bestandsnummer
2012-1-1 9:30 AM | Opgenomen datum/tijd van het weergavebeeld

Indicator | Betekenis
| Weergavemap
12/12 | Beeldnummer/Aantal beelden opgenomen in geselecteerde datumbereik, map
| Weergavemedia (geheugenkaart, intern geheugen)
| Eye-Fi-functie
| Flitsfunctie
| Lichtmeetfunctie
| Witbalans
C:32:00 | Zelfdiagnosefunctie
ISO400 | ISO-nummer

Indicator | Betekenis
500 | Sluitertijd
+2.0EV | Belichtingswaarde
| ND-filter
F3.5 | Diafragmawaarde
| Databasebestand is vol/Databasebestandsfout
| Oververhittingswaarschuwing
| Weergeven
| Weergave met variabele snelheid
| Weergavebalk
00:00:12 | Teller
| EVF/LCD-schakelaar
| Richting
| Vliegtuigfunctie (alleen DSC-HX200V)
| GPS-informatie
35˚37´32˝N 139˚44´31˝E | Lengtegraad- en breedtegraad-weergave
| Histogram
| Volumeniveau

Terug naar boven