Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefunctie voor stilstaande beelden instellen > Opnemen handm belichting

## Opnemen handm belichting

U kunt opnemen met uw favoriete belichting door de sluitertijd en diafragmawaarde handmatig in te stellen.

1. Zet de functiekeuzeknop in de stand (Opnemen handm belichting).

1. Druk op het jogwieltje om de sluitertijd, de diafragmawaarde (het F-getal) of de ISO-gevoeligheid te selecteren.

- Iedere keer wanneer u op het jogwieltje drukt, verandert het onderdeel dat kan worden ingesteld.

- Om handmatig scherp te stellen, selecteert u eerst de (Flexibel Punt AF) of (Handmatige scherpstelling) en stelt u vervolgens scherp.

1. Selecteer de sluitertijd en de diafragmawaarde (het F-getal) met behulp van het jogwieltje.

Jogwieltje | Instelling
| Veranderen van de onderdelen
| Instellen van de sluitertijd, diafragmawaarde (F-getal) of ISO-gevoeligheid

1. Druk op de ontspanknop om het beeld op te nemen.

De sluitertijd en de diafragmawaarde (F-getal) instellen
Het verschil tussen de instellingen en de juiste belichting zoals vastgesteld door de camera wordt afgebeeld als een EV-waarde op het scherm.
A: Sluitertijd
B Diafragmawaarde
C EV

- 0EV is de waarde die door de camera als de meest geschikte belichting wordt beschouwd.

- Wanneer de sluitertijd 1 seconde of langer is, wordt de sluitertijd gevolgd door [˝], bijvoorbeeld [1˝].

- Als u de sluitertijd langer maakt, adviseren wij u een statief te gebruiken om camerabeweging te voorkomen.

- Als de sluitertijd langer wordt dan een bepaalde tijd, wordt automatisch de NR lange-sluitertijdfunctie ingeschakeld om de beeldruis te verminderen, en wordt afgebeeld op het scherm.

- Als u lange sluitertijden selecteert, duurt het verwerken van de beeldgegevens ook langer.

Opmerkingen

- [Autom.] kan niet worden geselecteerd voor [ISO] in de opnamefunctie met handmatige belichting.

- Als met uw instellingen geen goede belichting kan worden verkregen, knipperen de indicators van de instelwaarden op het scherm wanneer de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt. U kunt in dat geval toch het beeld opnemen, maar wij adviseren u de belichtingsinstellingen aan te passen.

- Als de ISO-gevoeligheid is ingesteld op 4000 of hoger, kunt u geen sluitertijd langer dan 1/4 seconde selecteren. Om een sluitertijd langer dan 1/4 seconde te gebruiken, stelt u de ISO-gevoeligheid in op 3200 of lager.

Verwant onderwerp
ISO
EV
Automatisch scherpstellen
Handmatige scherpstelling
Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven