Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefuncties gebruiken > Automatisch scherpstellen

## Automatisch scherpstellen

Flexibel Punt AF gebruiken
Met deze instelling kunt u de scherpstellingsmethode veranderen. Gebruik het menu als het moeilijk is goed scherp te stellen met de automatische-scherpstellingsfunctie.
AF is de afkorting van "Auto Focus" (automatische scherpstelling), een functie die het beeld automatisch scherpstelt.
Het geselecteerde AF-bereikzoekerframe wordt op het scherm afgebeeld.

1. Zet de zoom-/scherpstellingschakelaar in de stand AF/ZOOM.

1. Druk op de FOCUS-toets.

1. Selecteer de gewenste scènekeuzefunctie op de besturingsknop.

| (Multi-AF) | Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp in alle bereiken van het zoekerframe. Als u in de stilstaand-beeldopnamefunctie de ontspanknop tot halverwege indrukt, wordt een groen kader afgebeeld rondom het gebied waarop is scherpgesteld. Wanneer de gezichtsherkenningsfunctie is ingeschakeld, werkt de automatische scherpstelling met voorrang voor gezichten.
| (Midden-AF) | Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp in het midden van het zoekerframe. Door tezamen met de AF-vergrendelingsfunctie te gebruiken, kunt u het beeld naar wens samenstellen.
| (Flexibel Punt AF) | Hiermee kunt u het AF-bereikzoekerframe verplaatsen naar het gewenste punt op de LCD-monitor en scherpstellen op een extreem klein onderwerp in een smal gebied.

Opmerkingen

- Als u de volgende functies gebruikt, is het AF-bereikzoekerframe uitgeschakeld en wordt een stippellijn afgebeeld. In dit geval zal de camera scherpstellen op de onderwerpen rondom het midden van het scherm.

- Alle zoomfuncties, behalve optische zoom

- AF-verlichting

- Wanneer de scherpstellingsfunctie is ingesteld op iets anders dan [Multi-AF], kunt u de gezichtsherkenningsfunctie niet gebruiken.

- Als scherpstellen-volgen is ingeschakeld, stelt de camera met voorrang scherp op het onderwerp dat moet worden gevolgd.

### Flexibel Punt AF gebruiken

Dit is handig wanneer u opneemt met behulp van een statief en het onderwerp zich niet in het midden van het frame bevindt.

1. Druk op de besturingsknop om de positie van het AF-bereikzoekerframe (A) aan te passen aan waarop u wilt scherpstellen, en druk daarna op .

De kleur van het bereikzoekerframe verandert van geel naar wit.
Om de instelling terug te stellen, drukt u opnieuw op in het midden. U kunt de globale positie instellen met behulp van het jogwieltje.
Opmerking

- Als u de scherpstellingsmethode verandert, wordt het AF-bereikzoekerframe dat u hebt ingesteld, gewist.

Verwant onderwerp
Scherpstellen-volgen
Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven