Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefuncties gebruiken > ISO

## ISO

U kunt de lichtgevoeligheid instellen wanneer de camera in de opnamefunctie met handmatige belichting, de automatische programmafunctie of de scènekeuzefunctie [Geavanceerde sportopname] staat.
U kunt de gevoeligheid instellen met de besturingsknop in de opnamefunctie met handmatige belichting. Bij het opnemen van bewegende beelden, ligt [ISO] vast op [Autom.]. U kunt de instellingen niet veranderen.

1. Druk op het jogwieltje om de ISO-gevoeligheid te selecteren.

1. Draai het jogwieltje om de gewenste waarde te selecteren.

| (Autom.) | Stelt de ISO-gevoeligheid automatisch in.
| /////// | U kunt voorkomen dat beelden opgenomen in donkere plaatsen of van bewegende onderwerpen wazig worden door de ISO-gevoeligheid te verhogen (een hogere waarde in te stellen). Hogere ISO-instellingen dan [ISO4000] kunnen worden verkregen met behulp van helder-beeldtechnologie en overlay-burstopnamen.

Het ISO-nummer in de bovenstaande tabel is de vertegenwoordigende waarde.
Door het jogwieltje te draaien wordt de ISO-gevoeligheid verhoogd of verlaagd in stappen van 1/3, als volgt:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO12800
ISO-gevoeligheid aanpassen (aanbevolen-belichtingsindex)
De ISO-gevoeligheid is een snelheidswaarde voor opnamemedia die gebruik maken van een beeldsensor die het licht opvangt. Zelfs wanneer de belichting hetzelfde is, zullen de beelden verschillend zijn afhankelijk van de ISO-gevoeligheid.
Hoge ISO-gevoeligheid
Neemt een helder beeld op, zelfs op donkere plaatsen, door een kortere sluitertijd in te stellen om wazige beelden te voorkomen.
Het beeld wordt echter korrelig.
Lage ISO-gevoeligheid
Neemt een vloeiender beeld op.
Echter, als de belichting onvoldoende is, kan het beeld donkerder worden.
Opmerkingen

- Wanneer de ISO-gevoeligheid is ingesteld op [ISO4000] of hoger, duurt het enige tijd om een beeld op te nemen omdat de camera met overlay een beeld samenstelt. De flitser werkt niet met deze instellingen.

- U kunt [Autom.] niet selecteren wanneer de camera is ingesteld op opnemen met handmatige belichting. [ISO 100] is de standaardinstelling.

- U kunt alleen kiezen uit [Autom.], [ISO 100] t/m [ISO 800] wanneer de opnamefunctie is ingesteld op de burst-opnamefunctie of bracket-opnamefunctie.

Verwant onderwerp
Het jogwieltje gebruiken
MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven