Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefunctie voor stilstaande beelden instellen > Autom. Programma

## Autom. Programma

Hiermee kunt u opnemen met automatisch ingestelde belichting (zowel de sluitertijd als de diafragmawaarde). U kunt ook de diverse instellingen kiezen op het menu.

1. Zet de functiekeuzeknop in de stand (Autom. Programma).

1. Neem op met de ontspanknop.

### Programmaverschuiving

U kunt de combinatie van diafragmawaarde (F-getal) en sluitertijd veranderen terwijl de belichting hetzelfde blijft wanneer de flitser is ingesteld op [Uit].

1. Druk op het jogwieltje.

1. Draai het jogwieltje.

"" op het scherm verandert naar "" en de opnamefunctie verandert naar programmaverschuiving.

1. Draai het jogwieltje om de combinatie van diafragmawaarde (F-getal) en sluitertijd te selecteren.

U kunt de EV- of ISO-instelling selecteren met het jogwieltje.

1. Neem op met de ontspanknop.

Om de programmaverschuiving te annuleren, draait u het jogwieltje om de indicator terug te stellen op "".
Opmerkingen

- U kunt de combinatie van de diafragmawaarde en sluitertijd niet verschuiven terwijl de ontspanknop tot halverwege is ingedrukt.

- Afhankelijk van de helderheid van de omgeving, is het mogelijk dat de programmaverschuiving niet kan worden gebruikt.

- Zet de functiekeuzeknop in een andere stand dan "" of schakel de camera uit om de gemaakte instelling te annuleren.

- Wanneer de helderheid verandert, veranderen tevens de diafragmawaarde (het F-getal) en de sluitertijd terwijl de verschuivingswaarde hetzelfde blijft.

- Wanneer de instelling van de flitserfunctie wordt veranderd, wordt de programmaverschuiving geannuleerd.

Verwant onderwerp
Het jogwieltje gebruiken
Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven