Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Endre innstillinger > Hovedinnstillinger > Eye-Fi

## Eye-Fi

Overføre bildedata ved hjelp av Eye-Fi-kortet
Stiller inn hvorvidt du vil bruke opplastingsfunksjonen til et Eye-Fi-kort (tilgjengelig i handelen) når du bruker et Eye-Fi-kort med dette kameraet.
[Eye-Fi] vises bare når Eye-Fi-kortet er satt inn i kameraet.

1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [Eye-Fi] ønsket modus

| På | Bruker opplastingsfunksjonen. Visningsikonet for Eye-Fi-modus endrer seg i tråd med kommunikasjonsmodusen for Eye-Fi-kortet. : Eye-Fi-kortet er i standbymodus. Det finnes ingen bilder å sende. : Eye-Fi-kortet er i standbymodus for opplasting. : Eye-Fi-kortet er i tilkoblingsmodus. : Eye-Fi-kortet laster opp bilder. : Det har oppstått en feil.
| Av | Bruker ikke opplastingsfunksjonen.

Merknader

- Per november 2011 blir Eye-Fi-kort solgt i USA, Canada, Japan og enkelte land i EU.

- Du kan få mer informasjon om Eye-Fi-kortet ved å kontakte en produsent eller forhandler av Eye-Fi-kort direkte.

- Eye-Fi-kort er bare tillatt i de land og regioner der kortene er kjøpt. Du kan holdes ansvarlig på grunnlag av lokale restriksjoner.

- Eye-Fi-kort har en trådløs LAN-funksjon. Eye-Fi-kort skal ikke innsettes der trådløst LAN er forbudt, for eksempel om bord på fly. Hvis Eye-Fi-kortet er satt inn, må du sette [Flymodus] til [På] (kun DSC-HX200V) eller [Eye-Fi] til [Av] (kun DSC-HX200). Når opplastingsfunksjonen i Eye-Fi-kortet er slått [Av], vises på skjermen.

### Overføre bildedata ved hjelp av Eye-Fi-kortet

1. Velg innstillinger for tilgangspunkt til trådløs LAN eller overføringsretning til Eye-Fi-kortet.

Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med Eye-Fi-kortet.

1. Når innstillingene er klare, setter du Eye-Fi-kortet inn i kameraet og tar bildene.

De innspilte bildene blir automatisk overført via trådløs LAN til PC-en, osv.
Merknader

- Når du laster opp bildedata, er [Økomodus] ikke tilgjengelig.

- Hvis -ikonet (feil) vises, må du løse ut Eye-Fi-kortet og sette det inn igjen, eller slå kameraet av og på igjen. Vises -ikonet (feil) fremdeles, kan Eye-Fi-kortet være ødelagt. Ta kontakt med Eye-Fi, Inc. for å få nærmere informasjon.

- Trådløs LAN-kommunikasjon kan bli avbrutt av de andre kommunikasjonsenhetene. Hvis datamottaket er utilstrekkelig, må du flytte kameraet nærmere tilgangspunktet.

- Noen Eye-Fi kort har en "Endless Memory Mode". Dette produktet støtter ikke "Endless Memory Mode". Pass på at Eye-Fi-kort som du setter inn i dette produktet, har "Endless Memory Mode" avslått. Nærmere opplysninger om innstilling av "Endless Memory Mode" finner du i bruksanvisningen som fulgte med Eye-Fi-kortet.

Til toppen