Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Stille inn opptaksmodus for stillbilde > Fotografering m/manuell eksp.

## Fotografering m/manuell eksp.

Du kan fotografere med den eksponeringen du foretrekker, ved å stille inn lukkerhastigheten og blenderåpningen manuelt.

1. Still inn modusvelgeren på (Fotografering m/manuell eksp.).

1. Trykk på den trinnvise velgeren for å velge lukkerhastigheten, blenderen (f-verdi) eller ISO-hastighet.

- Hver gang du trykker på den trinnvise velgeren, vil det elementet som skal stilles inn, endres.

- For å stille inn fokus manuelt, må du først velge (AF m/fleksibelt pkt.) eller (manuelt fokus) og deretter justere fokus.

1. Velg lukkerhastighet og blenderåpning (f-verdi) ved hjelp av den trinnvise velgeren.

Trinnvis velger | Funksjon
| Elementer i bevegelse
| Innstillinger for lukkerhastighet, blender (f-verdi) eller ISO-hastighet

1. Trykk på lukkerknappen for å ta bildet.

Innstilling av lukkerhastighet og blenderåpning (f-verdi)
Forskjellen mellom innstillingene og korrekt eksponering, slik kameraet vurderer dette, vises på EV-verdien på skjermen.
A: Lukkerhastighetsverdi
B: Blenderverdi
C: EV

- 0EV er den verdien kameraet mener er den riktigste.

- Når lukkerhastigheten er på ett sekund eller lavere, angis lukkerhastigheten med [˝], for eksempel, [1˝].

- Hvis du stiller inn en lavere lukkerhastighet, anbefales det å bruke et stativ for å unngå å få rystelser i bildet.

- Når lukkerhastigheten blir lavere enn en bestemt verdi, aktiveres funksjonen NR med sakte lukker automatisk for å redusere støy i bildet, og vises på skjermen.

- Hvis du velger lave lukkerhastigheter, tar det tid å behandle dataene.

Merknader

- [Auto] kan ikke velges for [ISO] ved manuell eksponering.

- Hvis innstillingene dine ikke gir korrekt eksponering, vil innstillingsindikatorene på skjermen blinke når lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bildet slik, men det anbefales å justere eksponeringsinnstillingene.

- Hvis ISO-følsomheten er stilt inn på 4000 eller mer, kan du ikke bruke en lukkerhastighet på mindre enn 1/4 sekund. For å bruke en lukkerhastighet på mindre enn 1/4 sekund, må du stille inn ISO-følsomheten på 3200 eller mindre.

Liknende emne
ISO
EV
Autofokus
Manuelt fokus
Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen