Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Bruke opptaksfunksjoner > Seriebilder/Selvutløser

## Seriebilder/Selvutløser

Automatisk opptak med selvportrettsutløser
Du kan velge Enkeltbilde, Seriebilder eller Nivåtrinn som opptaksmodus.

1. Trykk på / (Seriebilder/Selvutløser) på kontrollknappen.

1. Velg den ønskede modusen med kontrollknappen.

| (Enkeltbilde) | Kameraet tar et enkeltbilde uten bruk av selvutløser.
| (Seriebilder) | Kameraet tar opptil 10 kontinuerlige bilder i én serie når du holder lukkerknappen nede.
| (Nivåtrinn) | Kameraet tar en serie på 3 bilder, der hvert bilde har en annen innstilling.
| (10 sek.) | Stiller inn selvutløseren på 10 sekunder forsinkelse. Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og en pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres. For å avbryte må du trykke på igjen.
| (2 sek.) | Stiller inn selvutløseren på 2 sekunder forsinkelse.
| (Selvportrett, en person) | Stiller inn selvutløseren på selvportrettsutløser. Når kameraet oppdager det angitte antallet ansikter, høres en signaltone, og lukkeren aktiveres 2 sekunder senere.
| (Selvportrett, to personer)
| (Selvutløser: Seriebilder) | Kameraet tar 10 kontinuerlige bilder 10 sekunder etter at du har trykket på lukkerknappen.
| (Selvutløser (Nivåtrinn)) | Kameraet begynner med nivåtrinnfotografering 10 sekunder etter at du har trykket på lukkerknappen.

Tips for å unngå uskarpe bilder
Hvis du beveger hendene eller kroppen mens du holder kameraet og trykker på lukkerknappen, oppstår det kamerarystelser.
Kamerarystelser forekommer ofte i svakt lys eller når lukkerhastigheten er lav, som f.eks. i modusene (Nattportrett) eller (Nattscene).
For å redusere kameraristingen kan du bruke selvutløser med to sekunders forsinkelse, og støtte armene mot siden av kroppen etter at du har trykket på utløseren.
Merknader

- [Blits] er stilt inn på [Av] ved kontinuerlig opptak eller nivåtrinnfotografering.

- Når [Seriebilder] er valgt, justeres [Fokus], [Hvitbalanse], og [EV] på basis av det første bildet, og disse innstillingene brukes også for de andre bildene.

- Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller minnekortet er fullt, stopper serien.

- Bildestørrelsen [VGA] stilles inn ved opptak til internminnet.

### Automatisk opptak med selvportrettsutløser

Rett linsen mot deg selv slik at antallet ansikter som er angitt, vises på skjermen. Utløseren aktiveres automatisk. Du må ikke bevege kameraet etter at du har hørt signaltonen.

- Du kan også ta et bilde ved å trykke på lukkerknappen under denne operasjonen.

Liknende emne
Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Intervall for seriebilder
Nivåtrinninnstillinger
Til toppen