Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Bruke opptaksfunksjoner > EV

## EV

Du kan justere eksponeringen manuelt i trinn på 1/3 EV i området –2,0 EV til +2,0 EV.

1. Trykk på den trinnvise velgeren for å velge EV-innstillingen

1. Drei på den trinnvise velgeren for å velge den ønskede EV-innstillingen.

Justere eksponeringen for å få bilder som ser bedre ut
A: Overeksponering (for mye lys)
B: Korrekt eksponering
C: Undereksponering (for lite lys)

- Når bildet er overeksponert, velger du en lavere verdi for [EV].

- Når bildet er undereksponert, velger du en høyere verdi for [EV].

Merk

- Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen, vil eksponeringsjusteringen kanskje ikke virke særlig godt.

Liknende emne
Bruke den trinnvise velgeren
Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen