Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Środki ostrożności/O tym aparacie > O tym aparacie > GPS (tylko DSC-HX200V)

## GPS (tylko DSC-HX200V)

Informacje na temat GPS

- Ponieważ położenie satelitów GPS ciągle się zmienia, ustalanie położenia może zająć więcej czasu lub odbiornik nie będzie mógł w ogóle ustalić położenia, z uwagi na obszar i godzinę, w których został użyty aparat.

- „GPS” to system ustalania położenia geograficznego poprzez triangulację sygnałów radiowych z satelitów GPS. Unikaj używania aparatu w miejscach, gdzie sygnał radiowy jest blokowany lub odbijany, np. w zacienionym miejscu otoczonym przez budynki i drzewa, itp. Korzystaj z aparatu w miejscach, gdzie widoczne jest niebo.

- Zapisanie informacji o położeniu może nie być możliwe w miejscach lub warunkach, gdzie sygnały radiowe z satelitów GPS nie mogą dotrzeć do aparatu, np.

- W tunelach, pomieszczeniach lub w cieniu budynków.

- Pomiędzy wysokimi budynkami lub na wąskich ulicach otoczonych budynkami.

- W miejscach położonych pod ziemią, miejscach otoczonych gęstymi drzewami, pod wysokim mostem lub w miejscach, gdzie wytwarzane jest pole magnetyczne, np. w pobliżu przewodów wysokiego napięcia.

- W pobliżu urządzeń, które wytwarzają sygnały radiowe w tym samym paśmie, co aparat: w pobliżu telefonów komórkowych wykorzystujących pasmo 1,5 GHz, itp.

Informacje dotyczące błędów triangulacji

- Jeśli przemieścisz się w inne miejsce tuż po włączeniu aparatu, uruchomienie triangulacji może trwać dłużej, niż gdybyś pozostał na swoim miejscu.

- Błąd spowodowany położeniem satelitów GPS
  Aparat automatycznie dokonuje triangulacji bieżącego położenia, gdy aparat odbiera sygnały radiowe z trzech lub więcej satelitów GPS. Dopuszczalny błąd triangulacji satelitów GPS wynosi ok. 30 m. W zależności od warunków otoczenia błąd triangulacji może być większy. W takim przypadku Twoje rzeczywiste położenie może być inne, niż położenie na mapie ustalone na podstawie informacji z GPS. Należy pamiętać, że satelity GPS są kontrolowane przez Departament Obrony USA, więc ich stopień dokładności może zostać z rozmysłem zmieniony.

- Błąd podczas triangulacji
  Aparat uzyskuje informacje o położeniu okresowo. Występuje pewne opóźnienie pomiędzy chwilą, w której została uzyskana informacja o położeniu, a chwilą, w której informacje o położeniu zostaną zapisane na zdjęciu; dlatego faktyczne położenie podczas wykonania zdjęcia może nie być całkowicie zgodne z położeniem na mapie ustalonym na podstawie informacji z GPS.

Ograniczenia w korzystaniu z GPS w samolocie

- Podczas startu i lądowania samolotu ustaw funkcję [Tryb samolotowy] na [Włącz]. ((tylko DSC-HX200V)

- Jeśli nie chcesz zapisywać informacji o położeniu i kierunku, ustaw opcję [Nastaw. GPS] na [Wyłącz].

Inne ograniczenia

- Używaj funkcji GPS zgodnie z przepisami lub warunkami dotyczącymi danego miejsca.

Informacje na temat systemu współrzędnych geograficznych

- Stosowany system współrzędnych geograficznych to „WGS-84”.

Powrót do początku