Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Używanie funkcji fotografowania > EV

## EV

Możesz wyregulować ekspozycję ręcznie, w krokach 1/3 EV w zakresie od –2,0 EV do +2,0 EV.

1. Naciśnij pokrętło krokowe, aby wybrać ustawienie EV.

1. Przekręć pokrętło krokowe, aby wybrać odpowiednie ustawienie EV.

Regulacja ekspozycji dla uzyskania lepszych obrazów
A: Prześwietlenie (zbyt dużo światła)
B: Prawidłowe naświetlenie
C: Niedoświetlenie (zbyt mało światła)

- Gdy ekspozycja jest nadmierna, przesuń [EV] w stronę minusa.

- Gdy ekspozycja jest niewystarczająca, przesuń [EV] w stronę plusa.

Uwaga

- Jeżeli obiekt jest fotografowany w bardzo jasnym lub bardzo ciemnym otoczeniu, lub gdy używasz lampy błyskowej, korekcja naświetlenia może nie być skuteczna.

Podobny temat
Korzystanie z pokrętła krokowego
Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC
Powrót do początku