Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Opcje MENU (Fotografowanie) > Jakość filmu/Rozmiar filmu

## Jakość filmu/Rozmiar filmu

Im większy rozmiar klatki filmu, tym wyższa jakość obrazu. Im wyższa ilość danych wykorzystywanych w ciągu sekundy (średnia prędkość bitowa), tym wyższa jakość obrazu.
Wybierz format nagrywania filmu naciskając MENU (Ustawienia) (Ustawienia fotografowania) [Format filmu] w trybie nagrywania. [Szczegóły]
Jeśli [Format filmu] to [AVCHD], wybierz rozmiar filmu z [Jakość filmu], a jeśli [Format filmu] to [MP4], wybierz z [Rozmiar filmu].

#### Jakość filmu (format nagrywania: AVCHD)

1. MENU [Jakość filmu] żądany tryb

FX/FH/HQ:
Filmy są zapisywane w formacie AVCHD, ze średnią prędkością ok. 60 pól/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i), lub 50 pól/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i), w formacie AVCHD z przeplotem, z audio Dolby Digital.
PS:
Filmy są zapisywane w formacie AVCHD, ze średnią prędkością ok. 60 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i), lub 50 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i), w trybie progresywnym, z audio Dolby Digital, format AVCHD.

| Jakość filmu | Średnia prędkość bitowa | Opis
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mb/s | Nagrywa z najwyższą jakością obrazu w rozmiarze 1920×1080 (50p/60p)
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mb/s | Nagrywa z najwyższą jakością obrazu w rozmiarze 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mb/s | Nagrywa z wysoką jakością obrazu w rozmiarze 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mb/s | Nagrywa ze standardową jakością obrazu w rozmiarze 1440×1080 (50i/60i)

#### Rozmiar obrazu filmu (format nagrywania: MP4)

1. MENU [Rozmiar filmu] żądany rozmiar

Filmy są zapisywane w formacie MPEG-4, ze średnią prędkością ok. 30 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i) lub 25 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i), w trybie progresywnym, z dźwiękiem AAC w formacie mp4.

| Rozmiar obrazu filmu | Średnia prędkość bitowa | Opis
| MP4 12M | 12 Mb/s | Nagrywa w rozmiarze 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mb/s | Nagrywa w rozmiarze 1280×720
| MP4 3M | 3 Mb/s | Nagrywa w rozmiarze VGA

Uwagi

- Obraz teleskopowy powstaje, gdy zostanie wybrany rozmiar obrazu [MP4 3M].

- Gdy tworzysz płyty AVCHD z filmów zapisanych w formacie [AVC HD 28M (PS)] lub [AVC HD 24M (FX)], zajmie to sporo czasu, gdyż muszą one zostać skonwertowane. Aby zapisać filmy w formacie [AVC HD 28M (PS)] lub [AVC HD 24M (FX)] bez konwersji jakości, użyj płyt Blu-ray.

Powrót do początku