Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Ustawianie trybu wykonywania zdjęć > Fot. z ręczną reg. naświetlenia

## Fot. z ręczną reg. naświetlenia

Możesz wykonywać zdjęcia stosując wybraną przez siebie ekspozycję, ręcznie nastawiając szybkość migawki i liczbę przysłony.

1. Ustaw pokrętło trybu na (Fot. z ręczną reg. naświetlenia).

1. Naciśnij pokrętło krokowe, aby wybrać szybkość migawki, liczbę przysłony (wartość F) lub czułość ISO.

- Po każdym przyciśnięciu pokrętła krokowego ustawiany element ulegnie zmianie.

- Aby ręcznie ustawić ostrość, najpierw wybierz (Elast punktowy AF) lub (ręczne ustawienie ostrości), a następnie ustaw ostrość.

1. Ustaw szybkość migawki i liczbę przysłony (wartość F) przy użyciu pokrętła krokowego.

Pokrętło krokowe | Funkcja
| Przenoszenie elementów
| Szybkość migawki, liczba przysłony (wartość F) lub czułość ISO

1. Wciśnij przycisk migawki, aby wykonać zdjęcie.

Ustawianie szybkości migawki i liczby przysłony (wartość F)
Różnica pomiędzy ustawieniami i właściwą ekspozycją oszacowaną przez aparat pojawia się na wyświetlaczu jako wartość EV.
A: Wartość szybkości migawki
B: Liczba przysłony
C: EV

- 0EV to wartość określona przez aparat jako najodpowiedniejsza.

- Gdy szybkość migawki wynosi jedną sekundę lub więcej, wskazywana jest przez [˝], na przykład [1˝].

- Przy niskiej szybkości migawki zaleca się stosowanie statywu, aby wyeliminować wpływ drgań.

- Gdy szybkość migawki przekroczy pewien ustalony poziom, automatycznie włącza się funkcja redukcji szumów NR, a na wyświetlaczu pojawia się .

- Przy niższych szybkościach migawki przetwarzanie danych trwa dość długo.

Uwagi

- Nie można wybrać [Auto] w opcji [ISO] w trybie ręcznej regulacji naświetlenia.

- Jeśli ustawienia nie pozwalają uzyskać odpowiedniej ekspozycji, po wciśnięciu sputu migawki do połowy wskaźniki ustawień migają na wyświetlaczu. Można w takich warunkach wykonać zdjęcie, ale zaleca się zmianę ustawień ekspozycji.

- Jeśli czułość ISO jest ustawiona na 4000 lub więcej, nie można użyć szybkości migawki mniejszej niż 1/4 sekundy. Aby użyć szybkości migawki mniejszej niż 1/4 sekundy, ustaw czułość ISO na 3200 lub mniej.

Podobny temat
ISO
EV
Automatyczne ustawienie ostrości
Ręczna ostrość
Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC
Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC
Powrót do początku