Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Środki ostrożności/O tym aparacie > Liczba zdjęć i dostępny czas nagrywania filmów > Dostępny czas nagrywania filmów

## Dostępny czas nagrywania filmów

Poniższa tabela pokazuje przybliżone, maksymalne czasy nagrywania. Są to całkowite czasy dla wszystkich plików filmowych. Dostępny czas nagrywania może zależeć od warunków otoczenia i karty pamięci.
(h (godzina), m (minuta))

Jakość/Rozmiar | Pamięć wewnętrzna | Karta pamięci sformatowana tym aparatem
Około 105 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
AVC HD 28M (PS) | — | 9 m (9 m) | 15 m (15 m) | 35 m (35 m) | 1 h 15 m (1 h 15 m) | 2 h 30 m (2 h 30 m)
AVC HD 24M (FX) | — | 10 m (10 m) | 20 m (20 m) | 40 m (40 m) | 1 h 30 m (1 h 30 m) | 3 h (3 h)
AVC HD 17M (FH) | — | 10 m (10 m) | 30 m (30 m) | 1 h (1 h) | 2 h (2 h) | 4 h 5 m (4 h 5 m)
AVC HD 9M (HQ) | — | 25 m (15 m) | 50 m (30 m) | 1 h 45 m (1 h 5 m) | 3 h 35 m (2 h 15 m) | 7 h 20 m (4 h 30 m)
MP4 12M | — | 15 m | 40 m | 1 h 20 m | 2 h 45 m | 5 h 30 m
MP4 6M | — | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 40 m | 5 h 20 m | 10 h 50 m
MP4 3M | — | 1 h 10 m | 2 h 25 m | 4 h 55 m | 9 h 55 m | 20 h

Wartość w ( ) to minimalna długość filmu.
Ciągłe nagrywanie jest możliwe każdorazowo przez około 29 minut. Maksymalny rozmiar pliku filmu w formacie MP4 to ok. 2 GB.
Uwaga

- Dostępna długość filmu zmienia się, ponieważ aparat stosuje opcję zmiennej prędkości bitowej (VBR), która automatycznie dostosowuje jakość obrazu do filmowanej sceny.
  Podczas filmowania szybko poruszającego się obiektu obraz jest wyraźniejszy, ale dostępna długość filmu zmniejsza się, ponieważ do rejestracji potrzeba więcej pamięci.
  Dostępna długość filmu zmienia się również w zależności od warunków, obiektu lub ustawień jakości/rozmiaru obrazu.

Powrót do początku