Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Używanie funkcji fotografowania > ISO

## ISO

Ustawia czułość na światło, gdy aparat działa w trybie fotografii z ręczną regulacją naświetlenia, autoprogram lub (Zaawansowane fot. sport.) w opcji wyboru sceny.
Pozwala ustawić czułość za pomocą przycisku sterowania w trybie fotografii z ręczną regulacją naświetlenia. W trybie filmu opcja [ISO] jest zawsze ustawiona na [Auto]. Nie można zmienić tych ustawień.

1. Naciśnij pokrętło krokowe, aby wybrać czułość ISO.

1. Przekręć pokrętło krokowe, aby wybrać odpowiednią wartość.

| (Auto) | Nastawia czułość ISO automatycznie.
| /////// | Można zredukować rozmazanie obrazu w ciemnym otoczeniu lub zawierającego obiekty w ruchu za pomocą zwiększenia czułości ISO (wybierz wyższą liczbę). Ustawienia wyższe niż [ISO4000] uzyskuje się, stosując technologię wyraźnego obrazu oraz zdjęcia seriami z nakładaniem.

Wartość ISO w tabeli powyżej to wartość reprezentatywna.
Przekręcenie pokrętła krokowego zwiększa lub zmniejsza czułość ISO w krokach co 1/3 jak następuje:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO12800
Regulacja czułości ISO (Zalecanego wskaźnika ekspozycji)
Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, zawierającego czujnik obrazu odbierający światło. Nawet przy tym samym naświetleniu zdjęcia różnią się, zależnie od czułości ISO.
Duża czułość ISO
Nagrywa jasny obraz nawet w ciemnym otoczeniu, skracając czas otwarcia migawki, aby zredukować rozmazanie.
Jednak zdjęcie może być nieczyste.
Mała czułość ISO
Nagrywa bardziej gładki obraz.
Jednak gdy zdjęcie jest niedostatecznie naświetlone, może być ciemniejsze.
Uwagi

- Gdy ustawienie czułości ISO ma wartość [ISO4000] lub wyższą, zapis obrazu zajmuje nieco czasu, ponieważ aparat nakłada na siebie obrazy. Przy tych ustawieniach lampa błyskowa nie działa.

- Nie można wybrać [Auto], gdy aparat działa w trybie fotografii z ręczną regulacją naświetlenia. Domyślne ustawienie to [SO 100].

- Gdy tryb fotografowania ustawiony jest na zdjęcia seryjne lub bracketing, możesz wybrać tylko z wartości [Auto], [ISO 100] do [ISO 800]

Podobny temat
Korzystanie z pokrętła krokowego
Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC
Powrót do początku