Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Definir modo de fotografia de imagem fixa > Programar Automático

## Programar Automático

Permite-lhe fotografar com a exposição ajustada automaticamente (tanto a velocidade do obturador e valor de abertura). Também pode seleccionar várias definições utilizando o menu.

1. Regule o marcador de modo para (Programar Automático).

1. Fotografe com o botão do obturador.

### Comutação de programa

Pode mudar a combinação de abertura (valor F) e velocidade do obturador enquanto mantém a exposição fixa quando o flash estiver regulado para [Desligado].

1. Carregue no jog dial.

1. Rode o jog dial.

“” no ecrã muda para “ ” e o modo de fotografia muda para comutação de programa.

1. Rode o jog dial para seleccionar a combinação de abertura (valor F) e velocidade do obturador.

Pode regular a definição EV ou ISO com o jog dial.

1. Fotografe com o botão do obturador.

Para cancelar comutação de programa, rode o jog dial para reverter a indicação para “”.
Notas

- Não pode comutar a combinação do valor de abertura e velocidade do obturador quando o botão do obturador for carregado até meio.

- De acordo com o brilho do ambiente, a comutação de programa pode não ser usada.

- Regule o marcador de modo para outro sem ser “” ou desligue a alimentação para cancelar a definição que fez.

- Quando o brilho muda, a abertura (valor F) e velocidade do obturador mudam também enquanto mantém a intensidade do desvio.

- Quando a definição do modo de flash for mudada, a comutação de programa é cancelada.

Tópico Relacionado
Utilizar o jog dial
Funções não disponíveis em alguns modos GRAV
Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo